Priročnik Cyber-shot
Tiskanje
Prva stran > Priročne funkcije snemanja > Postavke menija, ki so na voljo pri snemanju > Nastavitev barvnega tona v skladu z razmerjem beline

## Nastavitev barvnega tona v skladu z razmerjem beline

Izbrano razmerje beline lahko uporabite kot osnovno vrednost za nastavitev barvnega tona in za snemanje slike.

1. MENU (White Balance Shift) želeni način

- Pri prvi uporabi izberite vrednost popravka na [Shift Amount Adjust].

| (Off) | Izklop načina [White Balance Shift].
| (On) | Vklop načina [White Balance Shift].
| (Shift Amount Adjust) | Nastavite vrednosti popravka. Pri nastavitvi vrednosti popravka se način [White Balance Shift] samodejno nastavi na [On].

### Nastavitev vrednosti popravka barvnega tona

1. MENU (White Balance Shift) [Shift Amount Adjust]

S tipkami /// nastavite vrednost.

Delovanje | Funkcija
/ | G (zelena) and M (magenta) zagotavljata dober popravek podobno kot pri uporabi filtra za popravek barve (CC).
/ | B (modra) and A (jantar) zagotavljata dober popravek temperature barve.

- Če način [White Balance Shift] nastavite na [On], lahko prikličete prejšnjo vrednost popravka.

Podobne teme
Postavke menija, ki so na voljo pri posameznem načinu snemanja
Nazaj na začetek