Priročnik Cyber-shot
Tiskanje
Prva stran > Odpravljanje težav > Odpravljanje težav > GPS (DSC-HX50V)

## GPS (DSC-HX50V)

Fotoaparat ne sprejema GPS signala.

- [GPS Setting] nastavite na [Off]. [Podrobnosti]

- Lahko se zgodi, da vaš fotoaparat zaradi ovire ne more sprejemati radijskih signalov GPS satelitov.

- Za pravilno triangulirajte informacij o lokaciji vaš fotoaparat prenesite na prosto in ga ponovno vklopite.

Prišlo je do napake pri informacijah o lokaciji.

- Pride lahko do 700 m razlike. To je predvsem odvisno o okoliških stavb, slabega GPS seznama itd.

Čeprav uporabljate GPS pomožne podatke, trianguliranje traja dlje časa.

- Datum in ura nista nastavljena ali pa ura ni nastavljena dovolj natačno. Pravilno nastavite datum in uro. [Podrobnosti]

- GPS pomožni podatki niso več veljavni. Posodobite GSP pomožne podatke. [Podrobnosti]

- Ker se položaj GPS satelitov nenehno spreminja, se lahko zgodi, da bo določitev lokacije trajala dlje časa ali da lokacije sploh ne bo mogoče določiti. To je predvsem odvisno od lokacije in ure uporabe fotoaparata.

- GPS je sistem za določitev geografske lokacije s trianguliranjem radijskih signalov preko GPS satelitov. Fotoaparata ne uporabljajte na mestih, ki blokirajo ali odbijajo radijske signale (senčna mesta, ki jih obdajajo stavbe ali drevesa). Fotoaparat uporabite na prostem.

Informacije o lokaciji se niso zapisale.

- S programom PlayMemories Home lahko na računalnik uvozite filme z GPS informacijami o lokaciji.

Nazaj na začetek