Priročnik Cyber-shot
Tiskanje
Prva stran > Priročne funkcije snemanja > Postavke menija, ki so na voljo pri snemanju >Prepoznavanje kadrov

## Prepoznavanje kadrov (Scene Recognition)

Zahtevnejši način
V načinu Intelligent Auto fotoaparat samodejno zazna pogoje snemanja. Če fotoaparat zazna premikanje, se ISO občutljivost poveča v skladu s premikanjem in tako zmanjša motnost objekta. Če je fotoaparat nastavljen na način "Intelligent Auto", lahko izberete način [Advanced], ki omogoča, da fotoaparat samodejno posname dve sliki.
Pri funkciji prepoznavanja kadrov se lahko položaj simbola na zaslonu spreminja. To je odvisno od tega, ali fotoaparat prepozna kader ali pogoje. Če fotoaparat prepozna kader, se simboli in vodiči, kot so (Portrait), (Infant), (Night Portrait), (Night Scene), (Backlight Portrait), (Backlight), (Landscape), (Macro), (Spotlight) in (Low Light), prikažejo v prvi vrstici. Če fotoaparat prepozna pogoj, so simboli kot je (Tripod), (Move) ali (Walk), prikazani v drugi vrstici. Fotoaparat lahko prepozna kader in pogoj ali samo enega izmed obeh.

1. MENU (Scene Recognition) želeni način

| (Auto) | Ko fotoaparat prepozna kader, se preklopi na optimalne nastavitve in posname sliko.
| (Advanced) | Ko fotoaparat prepozna kader, se preklopi na optimalne nastavitve. Ko fotoaparat prepozna (Night Scene), (Night Portrait), (Backlight) ali (Backlight Portrait), samodejno spremeni nastavitev in posname drugo sliko.

- Če se posnameta dve sliki, se oznaka + na simbolu obarva zeleno.

- Če se prikaže [Anti Blink], se samodejno posnameta 2 sliki in fotoaparat samodejno izbere sliko z odprtimi očmi. [Podrobnosti]

Opombe

- Funkcija prepoznavanja kadrov deluje samo pri uporabi optičnega zooma.

- Za bliskavico so na voljo nastavitve [Auto], [Advanced Flash] in [On].

- Lahko se zgodi, da v določenih pogojih fotoaparat ne bo prepoznal kadrov.

- Pri ostritvi s sledenjem ne delujejo načini (Portrait), (Infant), (Night Portrait) in (Backlight Portrait).

- V primeru tresljajev in če fotoaparat hkrati zazna (Tripod) in (Night Scene), se lahko zgodi, da fotoaparat ne bo mogel uporabiti načina (Tripod).

- Če fotoaparat prepozna kader, kot sta (Tripod) in (Night Scene), se zaklop včasih upočasni. Med snemanjem ne premikajte fotoaparata.

- Pri snemanju filmov ni na voljo način "Advanced".

### Zahtevnejši način

Če fotoaparat v načinu [Advanced] prepozna kader kot zahtevnejšega za snemanje, na primer (Night Scene), (Night Portrait), (Backlight) ali (Backlight Portrait), ali če hkrati prepozna kader, kot (Night Scene) ali (Tripod), posname dve zaporedni sliki. Izberete lahko tisto, ki vam je bolj všeč.

| Prvi posnetek* | Drugi posnetek
| Posnet v načinu [Slow Synchro]. | Posnet s povečano občutljivostjo, kar zmanjša motnost slike.
| Posnet v načinu [Slow Synchro], pri čemer je za referenco uporabljen obraz, ki je najbolj osvetljen z bliskavico. | Posnet s povečano občutljivostjo, pri čemer je za referenco uporabljen obraz, ki je najbolj osvetljen z bliskavico, kar zmanjša motnost slike.
| Posnet v načinu [Slow Synchro]. | Posnet z manjšo hitrostjo zaklopa brez povečane občutljivosti.
| Posnet z bliskavico. | Posnet z nastavljeno osvetlitvijo ozadja in kontrastom.
| Posnet z obrazom, najbolj osvetljenim z bliskavico, kot referenco. | Posnet z nastavljeno osvetlitvijo obraza in ozadja ter kontrastom.

* Če je bliskavica nastavljena na [Auto].
Kaj je funkcija "Anti Blink"?
V načinu [Advanced] fotoaparat, če prepozna kader (Portrait) ali (Infant), samodejno zaporedoma* posname dve sliki. Fotoaparat bo samodejno izbral, prikazal in posnel sliko brez zapiranja oči. Če so oči na obeh slikah zaprte, se prikaže sporočilo "Blinked eye detected".
* Razen v primeru, da se sproži bliskavica ali pri nizki hitrosti zaklopa.
Podobne teme
Postavke menija, ki so na voljo pri posameznem načinu snemanja
Nazaj na začetek