Priročnik Cyber-shot
Tiskanje
Prva stran > Snemanje > Nastavitev načina snemanja glede na objekt > Ročna nastavitev hitrosti zaklopa

## Ročna nastavitev hitrosti zaklopa (Shutter Speed Priority Shooting)

Snemanje po ročni nastavitvi hitrosti zaklopa.

1. Izbirnik načina nastavite na (Shutter Speed Priority Shooting).

1. Pritisnite na nadzornem kolescu.

1. Z nadzornim kolescem izberite hitrost zaklopa.

- Hitrost zaklopa izberite od 1/1600 sekund do 30 sekund.

- Preko na nadzornem kolescu lahko nastavite ISO vrednost.

1. Pritisnite na sprožilec.

Opombe

- Če je hitrost zaklopa visoka, se lahko zgodi, da pri uporabi bliskavice količina svetlobe bliskavice ne bo zadostna.

- Če ne nastavite pravilne osvetlitve, bodo, ko boste do polovice pritisnili sprožilec, na zaslonu utripali indikatorji nastavitve. Snemanje lahko izvedete pri teh pogojih, vendar priporočamo, da ponovno nastavite bliskavico.

- Če je ISO občutljivost nastavljena na 6400 ali 12800 ali višje, ne morete uporabiti hitrosti zaklopa pod 1/4 sekunde. Če želite uporabiti hitrost zaklopa pod 1/4 sekunde, ISO občutljivost nastavite na 3200 ali manj.

Opomba o hitrosti zaklopa
Če nastavite višjo hitrost zaklopa, bodo premikajoči objekti, kot so tek, avtomobili ali reka itd., prikazani zaustavljeno.
Če nastavite nižjo hitrost zaklopa, se bodo pri premikajočih objektih, kot je npr. reka, pojavile sledi. Posnamete lahko bolj naravne slike.
Podobne teme
Funkcije, ki so na voljo pri posameznem načinu snemanja
Postavke menija, ki so na voljo pri posameznem načinu snemanja
Nazaj na začetek