Priročnik Cyber-shot
Tiskanje
Prva stran > Uporaba 3D funkcij > Snemanje 3D slik > 3D Sweep Panorama

## 3D Sweep Panorama

Pri premikanju fotoaparat se posname več slik in te slike se združijo v 3D sliko. Posneto sliko lahko predvajate na 3D televizorju.

1. Izbirnik načina nastavite na (3D Shooting).

1. (3D Sweep Panorama) na nadzornem kolescu

1. S puščicami /// na nadzornem kolescu izberite smer snemanja.

1. Fotoaparat poravnajte s koncem objekta, ki ga želite fotografirati, in pritisnite sprožilec.

- Lahko se zgodi, da se ne bo posnel črni del (A).

1. Fotoaparat obrnite proti koncu vodiča (B). Pri tem se držite prikaza na LCD zaslonu.

Nasveti za snemanje v načinu 3D Sweep Panorama
Za pravilno snemanje 3D slike počasi premikajte fotoaparat. (Usmerite ga za 5-sekundi polkrog.)
Če se premikate prehitro ali prepočasi, se bo na LCD zaslonu prikazalo sporočilo.
Priporočami, da pred snemanje to nekajkrat izvedete poskusno.
Najbolj primerni za 3D snemanje so mirojoči objekti.

- Določite sceno in sprožilec pritisnite do polovice, tako da lahko zaklenete izostritev, osvetlitev in razmerje beline. Potem pritisnite sprožilec do konca in obrnite fotoaparat.

Opombe

- 3D snemanje ni primerno za snemanje:

- velikih objektov,

- premikajočih objektov,

- objektov, ki so preblizu fotoaparata

- in objektov z manjšim kontrastom (npr. nebo, peščena plaža, trata).

- 3D slike sestavljajo JPEG datoteke in MPO datoteke. Če katero izmed datotek izbrišete na računalniku, se lahko zgodi, da fotoaparat ne bo deloval pravilno.

- Če fotoaparata ne morete premakniti čez ves objekt v danem času, se bo na sestavljeni sliki pojavilo sivo področje. V tem primeru hitro premaknite fotoaparat, da se posname celotna 3D slika.

- Ker se več slik sestavi v eno, se deli, kjer se slike stikajo, ne bodo gladko posneli.

- Pri slabi svetlobi se lahko zgodi, da bo slika motna. Priporočamo, da slike snemate pri zunanji dnevni svetlobi.

- Pri utripajoči svetlobi (fluorescentna svetloba) se lahko zgodi, da snemanje 3D slik ne bo uspešno.

- Če se svetloba, barva ali ostrina celotnega zornega kota 3D slike in zornega kota pri AE/AF zaklenitvi zelo razlikujeta, snemanje ne bo uspešno. V tem primeru spremenite položaj AE/AF zaklenitve in poskusite ponovno.

- 3D snemanje lahko prekličete v naslednjih primerih:

- pri prehitrem ali prepočasnem obračanju fotoaparata

- in če se fotoaparat preveč trese.

Podobne teme
Predvajanje 3D slik na 3D televizorju
Nazaj na začetek