Priročnik Cyber-shot
Tiskanje
Prva stran > Uporaba postavk menija (Snemanje) > Postavke menija (Snemanje) > Kakovost/velikost filma

## Kakovost/velikost filma

Čim večja je velikost slike, tem višja je njena kakovost. Večja je količina podatkov na sekundo (povprečna hitrost prenosa podatkov), boljša je kakovost slike.
Format snemanja filma izberite tako, da pritisnete MENU (Settings) (Shooting Settings) [Movie format] in želeni način snemanja. [Podrobnosti]
Če [Movie format] nastavite na [AVCHD], velikost filma izberite prek [Movie Quality], in če je [Movie format] nastavite na [MP4], velikost filma izberite prek [Movie Size].

#### Kakovost filma (format snemanja: AVCHD)

1. MENU [Movie Quality] želeni način

Filmi, ki jih posnamete s tem fotoaparatom, se posnamejo v formatu AVCHD pri 60 sličic/sekundo (za 1080 60i združljive naprave) ali 50 sličic/sekundo (za 1080 50i združljive naprave) v progresivnem načinu in z Dolby Digital zvokom.

| Kakovost filma | Povprečna hitrost prenosa podatkov | Opis
| AVC HD 24M (FX) | 24 megabitov/sekundo | Snemanje pri najvišji kakovosti slike velikosti 1920×1080 (50i/60i)
| AVC HD 17M (FH) | 17 megabitov/sekundo | Snemanje pri visoki kakovosti slike velikosti 1920×1080 (50i/60i)
| AVC HD 9M (HQ) | 9 megabitov/sekundo | Snemanje pri standardni kakovosti slike velikosti 1440×1080 (50i/60i)

#### Velikost slike filma (format snemanja: MP4)

1. MENU [Movie Size] želeni način

Filmi, ki jih posnamete s tem fotoaparatom, se posnamejo v formatu MPEG-4 pri 30 sličic/sekundo (za 1080 60i združljive naprave) ali 25 sličic/sekundo (za 1080 50i združljive naprave) v progresivnem načinu in z AAC zvokom.

| Velikost slike filma | Povprečna hitrost prenosa podatkov | Opis
| MP4 12M | 12 megabitov/sekundo | Snemanje v velikosti 1440×1080
| MP4 6M | 6 megabitov/sekundo | Snemanje v velikosti 1280×720
| MP4 3M | 3 megabitov/sekundo | Snemanje v velikosti VGA

Opombi

- Telefotska slika se ustvari, če izberete velikost slike [MP4 3M].

- AVCHD diskov ne morete ustvariti, če film posnamete v kakovosti [AVC HD 24M (FX)]. Filme kakovsti [AVC HD 24M (FX)] posnamite na Blu-ray disk.

Nazaj na začetek