Priročnik Cyber-shot
Tiskanje
Prva stran > Snemanje > Uporaba funkcij snemanja > Burst/Bracket

## Nastavitve Burst/Bracket

Izberete lahko način snemanja ene slike, način "Burst" ali "Bracket".

1. Pritisnite (Burst Settings) na nadzornem kolescu.

1. Z nadzornim kolescem izberite želeni način.

| (Single) | Posname se ena slika.
| (Burst) | Če pritisnete in držite sprožilec, se posname vse do 10 zaporednih slik.
| (Bracket) | Fotoaparat posname serijo 3 slik vsakič z različnimi nastavitvami.

Opombe

- Bliskavica je nastavljena na [Off].

- Pri snemanju s samosprožilcem se pri nastavitvi [Burst] posname serija 10 slik in pri nastavitvi [Bracket] se posname serija 3 slik z različnimi nastavitvami.

- Pri nastavitvi [Burst se postavke [Focus], [White Balance] in [EV] nastavijo za prvo sliko in te nastavitve se uporabijo tudi za ostale slike.

- Če je baterija slaba ali če sta notranji pomnilnik ali spominska ploščica polna, se snemanje v načinu "Burst" ustavi.

- Pri snemanju na notranji pomnilnik se nastavi velikost slike [VGA].

- Odvisno od izbranega načina snemanja se lahko zgodi, da ne bo mogoče nastaviti nekaterih funkcij ali postavk menija. Več informacij o tem lahko najdete pod "Funkcije, ki niso na voljo v nekaterih načinih snemanja" [Podrobnosti] in pod "Postavke menija, ki niso na voljo v nekaterih načinih snemanja". [Podrobnosti]

Podobne teme
Interval za nastavitev "Burst"
Nastavitev načina "Bracket"
Nazaj na začetek