Priročnik Cyber-shot
Tiskanje
Prva stran > Snemanje > Nastavitev načina snemanja > Ročna nastavitev osvetlitve

## Ročna nastavitev osvetlitve (Manual Exposure Shooting)

Snemanje pri želeni osvetlitvi z ročno nastavitvijo hitrosti zaklopa in vrednosti zaslonke.

1. Izbirnik načina nastavite na (Manual Exposure Shooting).

1. Pritisnite na nadzornem kolescu in izberite hitrost zaklopa, vrednost zaslonke or ISO občutljivost. Vsakič ko pritisnete na sredino nadzornega kolesca se spremeni postavka, ki jo želite nastaviti.

1. Z nadzornim kolescem izberite želeno vrednost.

Nadzorno kolesce | Značilnosti
| Premikajoči objekti
| Hitrost zaklopa, vrednost zaslonke, ISO občutljivost

- Hitrost zaklopa izberite od 1/1600 sekund do 30 sekund.

- Če zoom popolnoma nastavite na W, lahko vrednost zaslonke nastavite na F3.5 ali F8 (pri uporabi filtra Internal ND (Neutral Density).
  Če zoom popolnoma nastavite na T, lahko vrednost zaslonke nastavite na F5.5 ali F13 (pri uporabi filtra Internal ND (Neutral Density) Filter).

1. Pritisnite sprožilec in posnamite sliko.

Nastavitev hitrosti zaklopa in vrednosti zaslonke
Razlika med nastavitvijo in pravilno osvetlitvijo, ki jo priporoča fotoaparat je na zaslonu prikazana kot vrednost osvetlitve (EV).
A: Hitrost zaklopa/vrednost zaslonke
B: Vrednost EV

- Fotoaparat priporoča vrednost 0EV.

- Če hitrost zaklopa znaša eno sekundo ali manj, je hitrost zaklopa prikazana kot [”], npr. [1”]

- Pri nastavitvi nižje hitrosti zaklopa priporočamo uporabo stojala. S tem boste preprečili učinke tresljajev.

- Če se zmanjša hitrost zaklopa, se za zmanjšanje motenj slike samodejno vklopi funkcija počasni zaklop NR in na zaslonu se prikaže .

- Če izberete počasno hitrost zaklopa, bo fotoaparat potreboval več časa za obdelavo podatkov.

Opombi

- Če ne nastavite pravilne osvetlitve, bodo, ko boste do polovice pritisnili sprožilec, na zaslonu utripali indikatorji nastavitve. Slike lahko posnamete tudi v teh pogojih, vendar priporočamo, da ponovno prilagodite osvetlitev.

- Odvisno od izbranega načina snemanja se lahko zgodi, da ne bo mogoče nastaviti nekaterih funkcij ali postavk menija. Več informacij o tem lahko najdete pod "Funkcije, ki niso na voljo v nekaterih načinih snemanja" [Podrobnosti] in pod "Postavke menija, ki niso na voljo v nekaterih načinih snemanja". [Podrobnosti]

Podobne teme
EV
ISO
Nazaj na začetek