Priročnik Cyber-shot
Tiskanje
Prva stran > Opozorila/Nekaj o fotoaparatu > Opozorila > Izmenični napajalnik

## Izmenični napajalnik

- Priloženi izmenični napajalnik je namenjen za uporabo skupaj s tem fotoaparatom. Izmeničnega napajalnika ne uporabljajte skupaj z drugimi električnimi napravami, ker lahko pride do okvare. Prav tako skupaj s tem fotoaparatom uporabljajte samo Sonyjev izmenični napajalnik.

- Če med polnjenjem utripa lučka za vklop/ponjenje, odstranite baterijo, ki jo polnite, in isto baterijo ponovno vstavite v fotoaparat. Če lučka za vklop/polnjenje ponovno utripa, je lahko to znak, da je prišlo do napake baterije ali pa da ste vstavili baterijo, ki ni združljiva s pomnilnikom. Preverite, ali uporabljate pravi tip baterije. Če uporabljate pravi tip baterije, odstranite baterijo, uporabite novo baterijo in preverite, ali se baterija polni pravilno. Če baterija deluje pravilno, je mogoče prišlo do napake baterije.

- Če se lučka za vklop/polnjenje ne osvetli, čeprav je na fotoaparat in električno vtičnico priključen izmenični napajalnik, je to znak, da se je polnjenje začasno prekinilo in je v stanju pripravljenosti. Polnjenje se prekine in se samodejno preklopi v stanje pripravljenosti, če ga ne uporabljate pri priporočljivi temperaturi. Ko je se ponovno vzpostavi priporočljiva temperatura, se polnjenje nadaljuje in lučka za vklop/polnjenje se ponovno osvetli. Priporočamo polnjenje baterije pri temperaturi med 10°C to 30°C.

- S priloženim izmeničnim napajalnikom lahko polnite baterijo, ki je vstavljena v fotoaparat. Napajanje prek izmeničnega napajalnika je na voljo tudi med predvajanjem. Polnjenje prek izmeničnega napajalnika ni na voljo med snemanjem. Za polnjenje z izmeničnim napajalnikom prek električne vtičnice med predvajanjem potrebujete izmenični napajalnik AC-LS5 (ni priložen) in VMC-MD3 kabel za večnamenski priključek (ni priložen).

Nazaj na začetek