Priročnik Cyber-shot
Tiskanje
Prva stran > Uporaba postavk menija (Predvajanje) > Postavke menija (Predvajanje) > Pošiljanje s funkcijo TransferJet

## Pošiljanje s funkcijo TransferJet

Sprejemanje slik z uporabo funkcije TransferJet
Uporaba naprav, ki so združljive s funkcijo TransferJet
TransferJet je brežična tehnologija za prenos vsebin na kratki razdalji, ki omogoča prenos podatkov med dvema napravama, ki se nahajata v neposredni bližini.
Če je vaš fotoaparat opremljen s funkcijo TransferJet, preverite oznako (TransferJet) na spodnjem delu fotoaparata.
Če uporabite spominski ključ, ki je združljiv s funkcijo TransferJet, lahko slike prenašate med napravama, ki podpirata funkcijo TransferJet.
Več informacij o funkciji TransferJet lahko najdete v navodlih za uporabo spominskega ključa, ki je združljiv s funkcijo TransferJet.

1. Spominski ključ, ki je združljiv s funkcijo TransferJet, vstavite v fotoaparat.

1. Pritisnite tipko (predvajanje) in preklopite na način za predvajanje.

1. MENU (Send by TransferJet) želeni način na nadzornem kolescu

1. Slike prenesite tako, da približate oznaki (TransferJet) na fotoaparatu in drugi napravi.

Po vzpostavljeni povezavi boste zaslišali opozorilni signal.

(This Image) | Pošiljanje trenutno prikazane slike v načinu prikaza ene slike.
(Multiple Images) | Izberete in pošljete lahko več slik. Po koraku 3 izvedite naslednje. Izberite sliko in pritisnite na . Večkrat ponovitev zgornje korake, dokler ne izbrišete vseh fotografij. Izberite sliko z oznako , da se oznaka odstrani. MENU [OK]

Opombe

- Prenesete lahko samo fotografije.

- Hkrati lahko prenesete do 10 slik. Pri 3D slikah se posredujeta MPO in JPEG datoteka. Odvisno od sprejemne naprave lahko sprejmete do 20 slik.

- V (Settings) [TransferJet] nastavite na [On]. [Podrobnosti]

- Na letalu v nastavitvah (Settings) [Podrobnosti] postavko [TransferJet] nastavite na [On]. Poleg tega se držite predpisov, ki so veljavni na posameznem območju.

- Povezava se prekine, če prenosa ne izvedete v 30 sekundah. V tem primeru izberite [Yes] in približajte oznaki (TransferJet) na fotoaparatu in drugi napravi.

- Zaradi lokalnih zakonov in predpisov v nekaterih državah ne morete kupiti spominskega ključa, ki je združljiv s funkcijo TransferJet, model fotoaparata, ki je združljiv s funkcijo TransferJet.

- V državah in regijah, kjer niste kupili fotoaparata, funkcijo [TransferJet] nastavite na [Off] Odvisno od države ali regije morate pri uporabi funkcije TransferJet upoštevati lokalne predpise o prenosu elektromagnetnih valov.

### Sprejemanje slik z uporabo funkcije TransferJet

1. Pritisnite tipko (predvajanje) in preklopite na način za predvajanje.

1. Za sprejemanje slik na fotoaparatu in oddajni napravi približajte oznaki (TransferJet).

Po vzpostavljeni povezavi boste zaslišali opozorilni signal.
Nasveti za uspešno pošiljanje in sprejemanje podatkov
Za sprejemanje slik na fotoaparatu in drugi napravi približajte oznaki (TransferJet).

- Hitrost prenosa podatkov in domet sta odvisna od kota, pod katerim ste približali oznaki (TransferJet).

- Po potrebi za vzpostavitev povezave prilagodite položaj/kot fotoaparata.

- Pošiljanje in sprejemanje podatkov je enostavnejše, če oznaki (TransferJet) na fotoaparatih med seboj vzporedno približate, kot je prikazano na sliki. .

Opombe

- Pošiljate in sprejemate lahko samo slike, ki jih lahko predvajate na fotoaparatu.

- Ta fotoaparat lahko sprejme samo JPEG in MPO datoteke.

- Če med shranjevanjem pride do napake slikovne podatkovne baze, se prikaže zaslon za obnovitev podatkovne baze.

- Z uporabo [Folder view (Still)] predvajajte slike, ki jih ni mogoče registrirati v podatkovni bazu.

### Uporaba naprav, ki so združljive s funkcijo TransferJet

Z napravami, ki so združljive s funkcijo TransferJet (niso priložene) lahko slike prenesete na računalnik in s tem poenostavite postopek za prenos podatkov.
Več informacij o tem lahko najdete v navodilih za uporabo, ki so priložena napravi, ki je združljiva s funkcijo TransferJet.

- Pri uporabi naprav, ki so združljive s funkcijo TransferJet, upoštevajte naslednje:

- pred uporabo fotoaparat nastavite na način za predvajanje,

- če ni prikazana nobena slika, pritisnite MENU (Settings) (Main Settings) [LUN Setting] [Single],

- med vzpostavljeno povezavo na fotoaparat ne morete shraniti novih podatkov ali izbrisati podatkov,

- pri uvozu slik v program "PMB", ne prekiniti povezave.

Podobne teme
TransferJet
Standard TransferJet
Nazaj na začetek