Упътване на потребителя за Cyber-shot
Print
Главна страница > Преди употреба > Имена на частите и списък с икони, изведени на екрана > Списък с икони, изведени на екрана

## Списък с икони, изведени на екрана

Списък с икони, изведени на екрана, в режим на запис
Списък с икони, изведени на екрана, в режим на преглед

### Списък с икони, изведени на екрана, в режим на запис

Дисплей | Индикация
| Оставащ капацитет на батерията
| Предупреждение за нисък заряд на батерията
| Размер на снимка/Размер на панорамно изображение/Размер на видеоклип
| Картинен ефект
| Избор на сцена
| Режим на запис
| Икона за разпознаване на сцена
| Баланс на бялото
| Режим на измерване
| Предупреждение за вибрация
| Цветни тонове
| Подчертан цвят
| DRO
| Настройка за продължителен запис
| Ефект на меки тонове на човешката кожа
| Индикатор за чувствителност при разпознаване на усмивка
1.4 | Скала на приближение

Дисплей | Индикация
| Проследяващ фокус
| AE/AF в заключено положение
ISO400 | ISO стойност
125 | Скорост на затвора
F4.0 | Стойност на диафрагмата
+2.0EV | Компенсация на експонацията
| Индикатор за AF рамката във визьора
REC Standby | Запис на видеоклип/Готовност за запис на видеоклип
0:12 | Записано време (m:s)

Дисплей | Индикация
| Папка за запис
96 | Брой изображения, които можете да запишете
100Min | Време за запис
| Носител на запис (карта-памет, вградена памет)
| Помощна лампичка за автофокусиране
| Режим на работа със светкавицата
| Намаляване на ефекта "червени очи"
| Зареждане на светкавицата

Дисплей | Индикация
| Таймер за самоснимачка
| Запис на дата
| Разпознаване на лице
| Дестинация
| AF рамка на визьора
| Крос-сензор за точково измерване

### Списък с икони, изведени на екрана в режим на преглед

Дисплей | Индикация
| Оставащ капацитет на батерията
| Предупреждение за нисък заряд на батерията
| Размер на снимка/Размер на панорамно изображение/Размер на видеоклип
| Защита
| Ред за отпечатване (DPOF)
2.0 | Приближение при възпроизвеждане

Дисплей | Индикация
101-0012 | Номер на папка-файл
2013-1-1 9:30 AM | Дата/час на записа за изображението, което се възпроизвежда

Дисплей | Индикация
| Папка за възпроизвеждане
12/12 | Номер на изображение/Брой изображения, записани в избрания обхват от дати, папка
| Носител за възпроизвеждане (Карта-памет, вградена памет)
| Промяна на папката
| Режим на измерване
| Режим на работа със светкавицата
| Баланс на бялото
ISO400 | ISO стойност

Дисплей | Индикация
+2.0EV | Компенсация на експонацията
500 | Скорост на затвора
F4.0 | Стойност на диафрагмата
| Възпроизвеждане
| Индикаторна лента за възпроизвеждане
00:00:12 | Брояч
| Сила на звука

Към началото