Упътване на потребителя за Cyber-shot
Print
Главна страница > Полезни функции за запис > Използване на функции за запис > ISO

## ISO

Регулира чувствителността на осветеността, когато фотоапаратът е в режим Автоматично програмиране. В режим на запис на видеоклипове [ISO] е фиксиран в положение [Auto].

1. MENU (ISO) желан режим

| (Автоматична настройка) | Автоматично задава ISO чувствителността.
| ///// | Можете да намалите размазването на изображението на тъмни места или при запис на движещи се обекти, като увеличите ISO чувствителността (изберете висока стойност).

Регулиране на ISO чувствителността (Препоръчителен индекс на експониране)
ISO чувствителността е рейтинг на скоростта за носител на запис, който включва матрицата, която приема светлина. Дори когато експонацията е еднаква, изображението се различава в зависимост от ISO чувствителността.
Висока ISO чувствителност
Записва ярко изображение, дори когато снимате на тъмни места и ако сте увеличили скоростта на затвора, за да намалите размазването.
Въпреки това изображението съдържа смущения.
Ниска ISO чувствителност
Записва меко изображение.
Въпреки това, когато експонацията е недостатъчна, изображението може да е тъмно.
Свързан раздел
Опции в менюто, които можете да използвате за всеки режим на запис
Към началото