Priročnik Cyber-shot
Tiskanje
Prva stran > Priročne funkcije snemanja > Postavke menija, ki so na voljo pri snemanju > Macro

## Macro

Fotoaparat se samodejno nastavi na način Macro. Izostritev od blizu lahko izvedete, če nastavite postavko [Magnifying Glass Plus]. Objekt lahko osvetlite tudi z LED lučko.

1. (Macro) želeni način

| (Auto) | Fotoaparat samodejno prilagodi ostrino od oddaljenega do bližnjega objekta. Snemanje lahko izvedete do 3 cm od objekta.
| (Magnifying Glass Plus) | Ta način uporabite za slikanje pri majhnih razdaljah. Snemanje lahko izvedete do 1 cm od objekta z uporabo LED lučke. Srednji del se poveča za 2×.

Ko je postavka [Macro] nastavljena na [Magnifying Glass Plus]

| Največji obseg povečave *1 | Obseg zooma *2
Največja vrednost pri tovarniških nastavitvah fotoaparata *3 | 6.7 | 4.6
Največja vrednost pri vklopljenem digitalnem zoomu *3 | 15 | 10

*1 Pri najkrajši razdalji snemanja 1 cm (enako 35 mm).
*2 Na podlagi slike, ki je bila posneta pri najoddaljeni W nastavitvi.
*3 Ko je velikost slike nastavljena na [18M]
Opombi

- Ko je postavka [Macro] nastavljena na [Magnifying Glass Plus], je postavka [Clear Image Zoom] nastavljena na [On].

- Pri uporabi načina [Magnifying Glass Plus] upoštevajte naslednje.

- Uporabiti ne morete funkcije prepoznavanja kadrov ali funkcije zaznavanja obrazov.

- Ta način se prekliče, če izklopite fotoaparat ali preklopite na kateri drugi način snemanja.

- Ni mogoče nastaviti bliskavice.

- Hitrost ostritve se zmanjša.

Podobne teme
Postavke menija, ki so na voljo pri posameznem načinu snemanja
LED osvetlitev
Nazaj na začetek