Priročnik Cyber-shot
Tiskanje
Prva stran > Priročne funkcije snemanja > Postavke menija, ki so na voljo pri snemanju > Kakovost/velikost filma

## Kakovost/velikost filma

Večja je velikost slike, boljša je njena kakovost. Večja je količina podatkov na sekundo (povprečna hitrost prenosa podatkov), boljša je kakovost slike.
Format snemanja filma izberete tako, da pritisnete MENU (Settings) (Shooting Settings) [Movie format] in želeni način snemanja. [Podrobnosti]
Kakovost filma lahko nastavite na AVCHD format in velikost filma na MP4 format.

#### Kakovost filma (format snemanja: AVCHD)

1. MENU (Movie Quality) želeni način

Nastavitev izvedite s tipkami, ki so prikazane na levi strani zaslona (odvisno od načina snemanja).
Filmi se posnamejo v formatu AVCHD pri 60 sličicah na sekundo (za 1080 60i združljive naprave) ali 50 sličicah na sekundo (za 1080 50i združljive naprave) v progresivnem načinu in z Dolby Digital zvokom.

| Kakovost filma | Povprečna hitrost prenosa podatkov | Opis
| AVC HD 24M (FX) | 24 megabitov/sekundo | Snemanje pri najvišji kakovosti slike velikosti 1920×1080 (60i/50i).
| AVC HD 17M (FH) | 17 megabitov/sekundo | Snemanje pri visoki kakovosti slike velikosti 1920×1080 (60i/50i).
| AVC HD 9M (HQ) | 9 megabitov/sekundo | Snemanje pri standardni kakovosti slike velikosti 1440×1080 (60i/50i).

#### Velikost filma (format snemanja: MP4)

1. MENU (Movie Size) želena velikost

Nastavitev izvedite s tipkami, ki so prikazane na levi strani zaslona (odvisno od načina snemanja).
Filmi, ki jih posnamete s tem fotoaparatom, se posnamejo v formatu MPEG-4 pri 30 sličicah na sekundo (za 1080 60i združljive naprave) ali 25 sličicah na sekundo (za 1080 50i združljive naprave) v progresivnem načinu in z AAC zvokom.

| Velikost slike filma | Povprečna hitrost prenosa podatkov | Opis
| MP4 12M | 12 megabitov/sekundo | Snemanje v velikosti 1440×1080
| MP4 6M | 6 megabitov/sekundo | Snemanje v velikosti 1280×720
| MP4 3M | 3 megabitov/sekundo | Snemanje v velikosti VGA

Opombi

- Telefotska slika se ustvari, če izberete velikost slike [MP4 3M].

- Ustvarjanje AVCHD diskov iz filmov, ki so posneti v formatu [AVC HD 24M (FX)], bo trajalo dlje časa, ker se izvaja pretvorba kakovosti slike. Če želite filme v formatu [AVC HD 24M (FX)] shraniti brez pretvorbe kakovosti slike, uporabite Blu-ray diske.

Podobne teme
Postavke menija, ki so na voljo pri posameznem načinu snemanja
Nazaj na začetek