Priročnik Cyber-shot
Tiskanje
Prva stran > Opozorila/Nekaj o fotoaparatu > Opozorila > Polnilnik baterije

## Polnilnik baterije

- V priloženem polnilniku lahko polnite samo baterijo tipa NP-BN1. Če bi z njim polnili druge baterije, lahko pride do puščanja baterijske tekočine, eksplozije ali pregrevanja baterije ter osebnih poškodb.

- Iz polnilnika odstranite napolnjeno baterijo. Če napolnjeno baterijo pustite v pomnilniku, se bo skrajšala življenjska doba baterije.

- Lučka CHARGE na priloženem polnilniku utripa na dva načina:

- Hitro utripanje: Lučka utripa pri intervalu 0,15 sekunde.

- Počasno utripanje: Lučka utripa pri intervalu 1,5 sekunde.

- Če lučka utripa hitro, odstranite baterijo, ki jo polnite, in potem isto baterijo pravilno vstavite v pomnilnik. Če lučka CHARGE ponovno utripa hitro, je lahko to znak, da je prišlo do napake baterije ali pa da ste vstavili baterijo, ki ni združljiva s pomnilnikom. Preverite, ali uporabljate pravi tip baterije. Če uporabljate pravi tip baterije, odstranite baterijo, uporabite novo baterijo in preverite, ali pomnilnik deluje pravilno. Če pomnilnik deluje pravilno, je mogoče prišlo do napake baterije.

- Če lučka CHARGE utripa počasneje, je to znak, da je pomnilnik začasno prekinil s polnjenjem baterije in se preklopil v stanje pripravljenosti. Pomnilnik prekine s polnjenjem in se samodejno preklopi v stanje pripravljenosti, če ga ne uporabljate pri priporočljivi temperaturi. Ko pomnilnik ponovno uporabljate pri priporočljivi temperaturi, pomnilnik nadaljuje s polnjenjem in lučka CHARGE se ponovno osvetli. Priporočamo polnjenje baterije pri temperaturi med 10 °C do 30 °C.

Nazaj na začetek