Priročnik Cyber-shot
Tiskanje
Prva stran > Uporaba postavk menija (Snemanje) > Postavke menija (Snemanje) > Velikost slike/Velikost panoramske slike

## Velikost slike/Velikost panoramske slike

Velikost slike pri snemanju fotografij
Velikost slike v načinu "Easy Mode"
Velikost slike pri snemanju v načinu "Sweep Panorama"
Velikost slike pri snemanju filmov
Velikost slike določa velikost slikovne datoteke.
Čim večja je slika, tem več podrobnosti se bo reproduciralo pri tiskanju slike na papir velikega formata. Čim manjša je slika, tem več slik boste lahko posneli. Izberite velikost, ki vam najbolj ustreza.

1. MENU (Image Size)/ (Panorama Image Size) želeni način

Nekaj o kakovosti in velikosti slike
Digitalna slika je sestavljena iz vrste majhnih pik, imenovanih "slikovne točke".
Če slika vsebuje veliko število slikovnih točk (A), je slika večja, zavzame več prostora v pomnilniku in je zelo natančna. "Velikost slike" je podana s številom slikovnih točk. Čeprav na zaslonu fotoaparata razlika ni vidna, so podrobnosti in čas procesiranja podatkov drugačni, ko sliko natisnete ali jo prikažete na računalniškem zaslonu.

1. Velikost slike: 16M

4608 slikovnih točk × 3456 slikovnih točk = 15.925.248 slikovnih točk

1. Velikost slike: VGA

640 slikovnih točk × 480 slikovnih točk = 307.200 slikovnih točk
Mnogo slikovnih točk
(boljša kakovost slike in velika datoteka)
Malo slikovnih točk
(slabša kakovost slike, a majhna velikost datoteke)

### Velikost slike pri snemanju fotografij

| Velikost slike | Uporaba | Št. slik | Tiskanje
| (4608×3456) | Za tiskanje slik vse do velikosti A3+ | Manj Več | Natančno Grobo
| (3648×2736)
| (2592×1944) | Za tiskanje slik od velikosti 10 × 15 cm do velikosti A4
| (640×480) | Za priponko elektronski pošti
| (4608×2592) | Za predvajanje na HD televizorju in za tiskanje v velikosti do A3 | Manj Več | Natančno Grobo
| (1920×1080) | Za predvajanje slik na HDTV-ju

Opomba

- Če tiskate slike, posnete v razmerju 16:9, bosta oba robova odrezana.

### Velikost slike v načinu "Easy Mode"

| Large | Snemanje slike v velikosti [16M].
| Small | Snemanje slike v velikosti [5M].

### Velikost slike pri snemanju v načinu "Sweep Panorama"

| (Standard) (vodoravno: 4912 × 1080) (navpično: 3424 × 1920) | Snemanje slik v standardni velikosti.
| (Wide) (vodoravno: 7152 × 1080) (navpično: 4912 × 1920) | Snemanje slik v širokem načinu.

### Velikost slike pri snemanju filmov

Čim večja je velikost slike, tem višja je njena kakovost. Večja je količina podatkov na sekundo (povprečna hitrost prenosa podatkov), bolj tekoča je predvajana slika.
Filmi se s tem fotoaparatom posnamejo v formatu MPEG-4 pri približno 30 slikah na sekundo v progresivnem načinu z zvokom v formatu AAC, format mp4.

| Velikost slike filma | Povprečna hitrost prenosa podatkov | Uporaba
| 1280x720(Fine) | 9 megabitov/sekundo | Snemanje visokokakovostnih filmov za predvajanje na HD TV-ju.
| 1280x720(Standard) | 6 megabitov/sekundo | Snemanje filmov v standardni kakovosti za predvajanje na HD TV-ju.
| VGA | 3 megabitov/sekundo | Snemanje velikosti slike, ki je primerna za nalaganje na splet.

Opomba

- Telefoto sliko ustvarite, če pri snemanju filmov izberete velikost slike [VGA].

Nazaj na začetek