Priročnik Cyber-shot
Tiskanje
Prva stran > Uporaba postavk menija (Snemanje) > Postavke menija (Snemanje) > Razmerje beline

## Razmerje beline

Snemanje z osnovno belo barvo v načinu [One Push Set]
Barvni toni se nastavijo v skladu z osvetlitvijo okolja. Uporabite to funkcijo, če se vam barve na sliki zdijo nenaravne.

1. MENU (White Balance) želeni način

| (Auto) | Razmerje beline se samodejno nastavi, tako da barve izgledajo naravne.
| (Daylight) | Izvede nastavitve za snemanje na prostem ob jasnem dnevu, večernega razgleda, nočnih kadrov, neonskih napisov, ognjemeta, itd.
| (Cloudy) | Izvede nastavitve za oblačno nebo ali senčna področja.
| (Fluorescent White Balance 1) (Fluorescent White Balance 2) (Fluorescent White Balance 3) | [Fluorescent White Balance 1]: izvede nastavitve za belo fluorescentno osvetlitev. [Fluorescent White Balance 2]: izvede nastavitve za naravno fluorescentno osvetlitev. [Fluorescent White Balance 3]: izvede nastavitve za dnevno belo fluorescentno osvetlitev.
| (Incandescent) | Izvede nastavitve za področja, osvetljena z žarnico ali pod močno lučjo, na primer, v fotostudiu.
| (Flash) | Izvede nastavitve za snemanje z bliskavico.
| (One Push) | Prilagoditev razmerja beli glede na vir svetlobe. Bela barva, ki je shranjena v načinu [One Push Set] postane osnovna bela barva. Ta način uporabite, če način [Auto] ali druge nastavitve ne zagotovijo ustreznih barv.
| (One Push Set) | Shranjevanje osnovne bele barve, ki se bo uporabila v načinu [One Push]. [Podrobnosti]

Vpliv svetlobnih pogojev
Svetlobni pogoji vplivajo na barvo objekta.
Barvni toni se sicer samodejno nastavijo, vendar jih lahko nastavite tudi ročno, s pomočjo funkcije rza nastavitev razmerja beline.
Bela (standard)
Modrikasta
Zelenkasta
Rdečkasta
Opombe

- Pod fluorescentno svetlobo, ki utripa, funkcija razmerja beline morda ne bo pravilno delovala, tudi če ste izbrali način [Fluorescent White Balance 1], [Fluorescent White Balance 2] ali [Fluorescent White Balance 3].

- Če snemate z bliskavico v drugem načinu in ne [Flash], se bo možnost [White Balance] nastavila na [Auto].

- Če je bliskavica nastavljena na [On] ali [Slow Synchro], lahko razmerje beline nastavite samo na [Auto], [Flash], [One Push] ali [One Push Set].

- Med polnjenjem bliskavice ne morete izbrati [One Push Set].

- Odvisno od izbranega načina snemanja se lahko zgodi, da ne bo mogoče nastaviti nekaterih postavk menija. Več informacij najdete pod "Postavke menija, ki niso na voljo v nekaterih načinih snemanja". [Podrobnosti]

### Snemanje z osnovno belo barvo v načinu [One Push Set]

1. Pod istimi svetlobnimi pogoji kot pri slikanju želenega objekta označite beli predmet, kot je npr. kos papirja.

1. MENU (White Balance) [One Push Set] na nadzorni tipki

Zaslon se za trenutek zatemni in ko se prilagodi in shrani razmerje beline, se ponovno prikaže snemalni zaslon.
Opombe

- Če med snemanjem utripa indikator , ni nastavljeno razmerje beline ali pa razmerja beline ni mogoče nastaviti. Uporabite samodejno nastavitev razmerja beline.

- Med izvajanjem [One Push Set] ne premikati fotoaparata.

- Če je bliskavica nastavljena na [On] ali [Slow Synchro], se razmerje beline prilagodi nastavitvi bliskavice.

- Bele reference, ki se naložijo pri načinih [White Balance] in [Underwater White Balance], se shranijo ločeno (samo DSC-W570/W580).

Nazaj na začetek