Priročnik Cyber-shot
Tiskanje
Prva stran > Snemanje > Snemanje fotografij > Zoomiranje (fotografije)

## Zoomiranje (fotografije)

Razpoložljivi zoom
Nastavitev zooma
Med snemanjem lahko sliko povečate s tipko W/T (zoom). Optični zoom fotoaparata lahko sliko poveča za 20×.
Optični zoom omogoča povečanje slike brez vpliva na originalno kakovost slike.

1. Fotoaparat nastavite na način za snemanje.

1. Premaknite tipko W/T (zoom).

Za povečanje slike tipko premaknite proti T in za zmanjšanje slike tipko premaknite proti W.
Opomba

- V načinu [iSweep Panorama] je zoomiranje zaklenjeno v smeri W.

### Razpoložljivi zoom

Fotoaparat s kombiniranjem načinov zoomiranja dosega visok nivo zoomiranja. Simbol in lestvica zoomiranja na zaslonu se spremenita glede na zoom, ki ga uporabljate.

1. Obseg optičnega zooma

Optični zoom fotoaparata lahko sliko poveča za 20×.

1. Obseg zoomiranja razen pri optičnem zoomu

Zoomiranje z originalno kakovostjo
Ko postavko [Image Size] ne nastavite na največjo velikost slike, lahko posnamete slike z originalno kakovostjo, tudi ko optični zoom preseže povečavo 20×.
() [Clear Image Zoom]
Zoom s kakovostjo slike, ki je zelo podobna originalni kakovosti. [Podrobnosti]
() [Digital Zoom]
Zmanjšana kakovost glede na originalno kakovost slike. [Podrobnosti]

Delovanje | Nastavitve | Zoom lestvica
Uporaba samo optičnega zooma | Still Image Size: [18M]/[16:9(13M)] [Clear Image Zoom]: [Off] [Digital Zoom]: [Off] |
Zoomiranje slik brez vpliva na kakovost | Still Image Size: vse razen [18M] [Clear Image Zoom]: [Off] [Digital Zoom]: [Off] |
Snemanje jasnih slik z uporabo načina [Clear Image Zoom] (kakovost, ki je podobna originalni kakovosti) | [Clear Image Zoom]: [On] [Digital Zoom]: [Off] |
Zoomiranje do največjega obsega | [Clear Image Zoom]: [On] [Digital Zoom]: [On]

- [Clear Image Zoom] ni na voljo pri nekaterih nastavitvah. [Podrobnosti]

### Nastavitev zooma

Vrednost zooma je odvisna od nastavitev ali velikosti slike. V spodnji tabeli so navedene lestvice zoomiranja, če sta načina [Clear Image Zoom] in [Digital Zoom] nastavljena na [On].

Velikost slike | Optični zoom | Zoom z načinom [Clear Image Zoom] [On] | Zoomiranje z največjo nastavitvijo zooma*1
18M | 20 | 40 | 80
10M | 20 | 53 | 107
5M | 20 | 75 | 151
VGA | 20 | 306 | 306*2
16:9(13M) | 20 | 40 | 80
16:9(2M) | 20 | 102 | 204

*1 Največji obseg zooma se izvede, ko je postavka [Clear Image Zoom] ali [Digital Zoom] nastavljena na [On]. Največji obseg zooma je odvisen od nastavitev. Največji zoom pri začetni nastavitvi je enak kot, če je način Clear Image Zoom] nastavljen na [On]. [Podrobnosti]
*2 Ko je postavka [Still Image Size] nastavljena na [VGA], je digitalni zoom omejen; povečava je enaka kot, če postavko [Digital Zoom] nastavite na [Off] in postavko [Clear Image Zoom] na [On].
Opombe

- Po tovarniški nastavitvah je način [Clear Image Zoom] nastavljen na [On].

- Po tovarniški nastavitvah je način [Digital Zoom] nastavljen na [Off]. Za povečanje slik z vplivom na originalno kakovost način [Digital Zoom] nastavite na [On]. [Podrobnosti]

- Po tovarniški nastavitvah je postavka [Still Image Size] nastavljena na največjo vrednost. Za nastavitev zooma spremenite postavko [Still Image Size].[Podrobnosti]

- Funkcije zoomiranja razen optični zoom niso na voljo pri snemanju v naslednjih situacijah:

- v načinu Picture Effect,

- v načinu Background Defocus,

- če je aktivna funkcija "Smile Shuter",

- če je postavka [Self-Timer] nastavljena na [Self-portrait One Person] ali [Self-portrait Two People]

- in če je izbran način (Backlight Correction HDR).

- Funkcija zaznavanja obrazov deluje samo pri uporabi optičnega zooma.

Nazaj na začetek