Priročnik Cyber-shot
Tiskanje
Prva stran > Priročne funkcije snemanja > Postavke menija, ki so na voljo pri snemanju > Nastavitev zaporednega snemanja

## Nastavitev zaporednega snemanja

Izberete lahko način snemanja ene slike ali zaporedno snemanje.

1. Pritisnite / (Cont. Shooting/Self-Timer) na nadzornem kolescu.

1. Z nadzornim kolescem izberite želeni način.

| (Single Shooting) | Posname se ena slika.
| (Continuous Shooting) | Če pritisnete in držite sprožilec, se posname do 10 zaporednih slik.

Opombe

- Bliskavica je nastavljena na [Off].

- Pri snemanju s samosprožilcem se posname serija do 10 slik.

- Pri nastavitvi [Continuous Shooting] se postavke [Focus], [White Balance] in [Exposure Compensation] nastavijo za prvo sliko in te nastavitve se uporabijo tudi za ostale slike.

- Ko je notranji pomnilnik ali spominska kartica polna, se zaporedno snemanja zaustavi.

- Pri izvedbi zaporednega snemanja se bo pri snemanju v notranji pomnilnik velikost slike nastavila na [VGA].

Podobne teme
Funkcije, ki so na voljo pri posameznem načinu snemanja
Nastavitev intervala zaporednega snemanja
Nazaj na začetek