Priročnik Cyber-shot
Tiskanje
Prva stran > Priročne funkcije snemanja > Postavke menija, ki so na voljo pri snemanju > Ostritev

## Ostritev

Ostritev objekta ob robu zaslona
Spreminjate lahko način ostritve. Če je z načinom samodejne nastavitve ostrine sliko težko izostriti, uporabite meni.
AF je kratica za »Auto Focus«. To je funkcija, ki samodejno nastavi ostrino.

1. MENU (Focus) želeni način

| (Multi AF) | Ostrina se samodejno nastavi na objekt na vseh delih okvirja slike. Če med snemanjem fotografij do polovice pritisnete na sprožilec, se okrog izostrenega območja prikaže zelen okvir.

- Če je vklopljena funkcija zaznavanja obrazov, AF da prednost obrazom.

| (Center AF) | Ostrina se samodejno nastavi na objekt, ki se nahaja v sredini okvirja. Skupaj s funkcijo AF zaklenitev vam omogoča snemanje v želeni slikovni kompoziciji.
| (Spot AF) | Ostrina se samodejno nastavi na zelo majhen objekt ali ozko območje. Skupaj s funkcijo AF zaklenitev vam omogoča snemanje v želeni slikovni kompoziciji.

- Pazite, da se fotoaparat ne premakne, ker lahko s tem premaknete nastavitev objekta in iskalec AF območja.

Opombe

- Pri uporabi naslednjih funkcij se iskalec AF območja izklopi in prikaže v pikčasti črti. V tem primeru fotoaparat izostri objekte v sredini zaslona:

- pri vseh funkcijah zoomiranja razen optičnem zoomu

- in pri AF osvetlitvi.

- Če način ostritve ni nastavljen na [Multi AF], ne morete uporabiti funkcije "Face Detection".

- Če je vklopljena ostritev s sledenjem, fotoaparat prednostno izostri objekt, ki ga sledi.

### Ostritev objekta ob robu zaslona

Če objekt ni izostren, izvedite naslednje:

1. Sliko naravnajte tako, da bo objekt na sredini iskalca AF območja (A) in za izostritev objekta do polovice pritisnite na sprožilec (AF zaklepanje).

1. Ko indikator za "AE/AF lock" (B) preneha utripati in ostane osvetljen, se vrnite na polno kompozicijo posnetka in sprožilec pritisnite do konca.

Podobne teme
Ostritev s sledenjem
Postavke menija, ki so na voljo pri posameznem načinu snemanja
Nazaj na začetek