#

# i-Manual online

- Drucken
- Schriftgröße

- Anfang >
- Verwenden des Home-Menüs >
- Anzeige >
- Bildschirm (PC als Eingang)

# Bildschirm (PC als Eingang)

Auto-Einstellung
  Anzeigeposition und Phase des Bildes im PC-Modus werden automatisch eingestellt.

  ####

  - „Auto-Einstellung“ funktioniert bei bestimmten Eingangssignalen möglicherweise nicht richtig. Stellen Sie in diesem Fall „Phase“, „Pixelbreite“, „H. Position“ und „V. Position“ manuell ein.
Normwerte
  Setzt alle PC-Bildschirmeinstellungen auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurück.
Phase
  Zum Einstellen der Phase, wenn der Bildschirm flackert.
Pixelbreite
  Zum Einstellen der Pixelbreite, wenn auf dem Bild unerwünschte vertikale Streifen erscheinen.
H. Position
  Zum Einstellen der horizontalen Position des Bildes.
V. Position
  Zum Einstellen der vertikalen Position des Bildes.
Bildformat
  Wählen Sie „Normal“, um das Originalbild anzuzeigen, „Voll 1“, um das Bild möglichst originalgetreu so zu vergrößern, dass es den Anzeigebereich füllt, oder „Voll 2“, um das Bild so zu vergrößern, dass es den Anzeigebereich füllt.

Copyright 2010 Sony Corporation