#

# i-Manual online

- Imprimir
- Tamanho da fonte

- Página Superior >
- Descrição das Peças >
- Direita

# Direita

- USB
- / PC IN
- HDMI IN 2/3
- CAM (Módulo de Acesso Condicional)
- SERVICE ONLY
- Auscultadores
- AV2, / COMPONENT IN

1. USB

   Pode desfrutar de ficheiros de fotografia, música, vídeo guardados em equipamento USB.

2. / PC IN

   Ligue com um cabo PC com ferrites e um cabo de áudio.

   ####

   - Recomendamos que utilize um cabo PC com ferrites, como o “Connector, D-sub 15” (ref. 1-793-504-11, disponível no Centro de Assistência Sony) ou equivalente.
3. HDMI IN 2/3

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface) oferece uma interface de áudio/vídeo totalmente digital, não comprimido entre este televisor e qualquer equipamento de áudio/vídeo equipado com HDMI. Para além disso, ao ligar o equipamento compatível com “Controlo para HDMI”, é suportada a comunicação com o equipamento conectado.

   ####

   - Utilize apenas um cabo HDMI autorizado que tenha o logótipo HDMI.
   - Se ligar um sistema de áudio digital compatível com tecnologia Audio Return Channel (ARC), utilize HDMI IN 1 na parte traseira do televisor. Se não for o caso, é necessária uma ligação adicional com DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
   - Se o equipamento tiver uma tomada DVI, ligue-a a HDMI IN 2 através de uma interface de adaptador DVI - HDMI (não fornecida), e ligue as tomadas de saída áudio do equipamento a PC/HDMI 2 AUDIO IN, localizado em PC IN.
4. CAM (Módulo de Acesso Condicional)

   Oferece acesso a serviços de televisão pagos. Para mais informações, consulte o manual de instruções fornecido com o CAM.

   ####

   - Não introduza o smart card directamente na ranhura CAM do televisor. Tem de ser introduzido no CAM (Módulo de Acesso Condicional) fornecido pelo seu agente autorizado.

   ####

   - O CAM não é suportado em todos os países/regiões. Consulte o seu agente autorizado.
5. SERVICE ONLY

   Esta porta destina-se apenas a manutenção.

6. Auscultadores

   Pode ouvir o som do televisor através dos auscultadores.

7. AV2, / COMPONENT IN

   Esta entrada pode ser utilizada como entrada de vídeo composto ou como entrada de vídeo componente.

   Para uma utilização composta, ligue a AV2 para vídeo, e a (L/R) de / COMPONENT IN para sinais de áudio.

   Para a ligação de componente, utilize Y, PB, PR para sinais de vídeo e ligue também a (L/R) para sinais de áudio.

   ####

   - O televisor detectará e alternará automaticamente entre AV2 e / COMPONENT IN. Para definir manualmente o tipo de entrada, carregue em HOME e seleccione > Entradas > Input AV2/Component.

Copyright 2010 Sony Corporation