#

# i-Manual online

- Imprimir
- Tamanho da fonte

- Página Superior >
- Característ. Divertidas c/ Equipam Ligado >
- PC

# PC

Desfrute de música, imagens e outros conteúdos a partir do seu PC ligando-o através dos cabos dedicados.

Cabo de áudio (não fornecido)
Cabo D-sub 15 (não fornecido)
PC
Televisor

####

- Recomendamos que utilize um cabo PC com ferrites, como o “Connector, D-sub 15” (ref. 1-793-504-11, disponível no Centro de Assistência Sony) ou equivalente.
- Pode ligar um PC compatível com HDMI através de um cabo HDMI.

## Tabela de Referência do Sinal de Entrada de PC

- VGA
- - Horizontal (Pixel)/Vertical (Linha): 640/480
- - Frequência horizontal (kHz)/frequência vertical (Hz): 31,5/60
- - Standard: VGA
- SVGA
- - Horizontal (Pixel)/Vertical (Linha): 800/600
- - Frequência horizontal (kHz)/frequência vertical (Hz): 37,9/60
- - Standard: Directrizes VESA
- XGA
- - Horizontal (Pixel)/Vertical (Linha): 1.024/768
- - Frequência horizontal (kHz)/frequência vertical (Hz): 48,4/60
- - Standard: Directrizes VESA
- WXGA
- - Horizontal (Pixel)/Vertical (Linha): 1.280/768, 1.280/768, 1.360/768
- - Frequência horizontal (kHz)/frequência vertical (Hz): 47,4/60, 47,8/60, 47,7/60
- - Standard: VESA
- SXGA (apenas modelo de Alta Definição Total)
- - Horizontal (Pixel)/Vertical (Linha): 1.280/1.024
- - Frequência horizontal (kHz)/frequência vertical (Hz): 64,0/60
- - Standard: VESA
- HDTV* (apenas modelo de Alta Definição Total)
- - Horizontal (Pixel)/Vertical (Linha): 1.920/1.080
- - Frequência horizontal (kHz)/frequência vertical (Hz): 67,5/60
- - Standard: EIA*

####

- Esta entrada para PC do televisor não suporta sincron. a verde nem sincron. composta.
- Esta entrada para PC do televisor não suporta sinais entrelaçados.
- Para uma qualidade de imagem ideal, recomenda-se que utilize sinais da tabela com uma frequência vertical de 60 Hz (a negrito).

* A temporização 1080p, quando aplicada à entrada HDMI, será tratada como temporização de vídeo e não como temporização de PC. Isto afectará as definições de “Definições de Entrada de Vídeo” e “Controlo Ecrã”. Para visualizar conteúdos de PC, defina “Formato Ecrã” para “Expandido” e “Área de Ecrã” para “Pixel total”.

Copyright 2010 Sony Corporation