#

# Online príručka i-Manual

- Tlačiť
- Veľkosť písma

- Vrchná stránka >
- Funkcie zábavy s pripojeným príslušenstvom >
- Osobný počítač

# Osobný počítač

Vychutnajte si hudbu, obrázky a ďalší obsah vo vašom PC jeho pripojením prostredníctvom príslušných káblov.

Audio kábel (nedodáva sa)
D-sub 15 kábel (nedodáva sa)
PC
TV

####

- Odporúčame používať kábel PC s feritmi, ako napr. „Connector, D-sub 15“ (ref. 1-793-504-11, dostupný v servisných strediskách Sony) alebo ekvivalentný.
- Môžete pripojiť HDMI-kompatibilný osobný počítač pomocou HDMI kábla.

## Referenčná tabuľka pre vstupný signál PC

- VGA
- - Horizontálne rozlíšenie (pixle)/vertikálne rozlíšenie (riadky): 640/480
- - Horizontálna frekvencia (kHz)/vertikálna frekvencia (Hz): 31,5/60
- - Norma: VGA
- SVGA
- - Horizontálne rozlíšenie (pixle)/vertikálne rozlíšenie (riadky): 800/600
- - Horizontálna frekvencia (kHz)/vertikálna frekvencia (Hz): 37,9/60
- - Norma: smernice VESA
- XGA
- - Horizontálne rozlíšenie (pixle)/vertikálne rozlíšenie (riadky): 1 024/768
- - Horizontálna frekvencia (kHz)/vertikálna frekvencia (Hz): 48,4/60
- - Norma: smernice VESA
- WXGA
- - Horizontálne rozlíšenie (pixle)/vertikálne rozlíšenie (riadky): 1 280/768, 1 280/768, 1 360/768
- - Horizontálna frekvencia (kHz)/vertikálna frekvencia (Hz): 47,4/60, 47,8/60, 47,7/60
- - Norma: VESA
- SXGA (iba model s plným vysokým rozlíšením (Full HD))
- - Horizontálne rozlíšenie (pixle)/vertikálne rozlíšenie (riadky): 1 280/1 024
- - Horizontálna frekvencia (kHz)/vertikálna frekvencia (Hz): 64,0/60
- - Norma: VESA
- HDTV* (iba model s plným vysokým rozlíšením (Full HD))
- - Horizontálne rozlíšenie (pixle)/vertikálne rozlíšenie (riadky): 1 920/1 080
- - Horizontálna frekvencia (kHz)/vertikálna frekvencia (Hz): 67,5/60
- - Norma: EIA*

####

- PC vstup na tomto TV prijímači nepodporuje synchronizáciu na zelenú farbu alebo kompozitnú synchronizáciu.
- PC vstup na tomto TV prijímači nepodporuje prekladaný signál.
- Na dosiahnutie optimálnej kvality obrazu sa odporúča používať signál uvedený v tabuľke s vertikálnou frekvenciou 60 Hz (uvedený hrubým písmom).

* Časovanie signálu 1080p aplikované do vstupu HDMI bude považované za časovanie videosignálu, nie PC signálu. To ovplyvní nastavenie položiek „Nastavenia video vstupu“ a „Obrazovka“. Ak chcete zobraziť obsah obrazovky PC, nastavte položku „Formát obrazovky“ na možnosť „Wide“ a položku „Plocha obrazu“ na možnosť „Plné rozlíšenie“.

Copyright 2010 Sony Corporation