#

# i-Manual online

- Stampa
- Dimensione font

- Inizio pagina >
- Descrizione dei componenti >
- Destra

# Destra

- USB
- / PC IN
- HDMI IN 2/3
- CAM (Conditional Access Module, modulo di accesso condizionale)
- Cuffie
- AV2, / COMPONENT IN

1. USB

   È possibile riprodurre foto, musica e file video memorizzati su apparecchi USB.

2. / PC IN

   Collegare un cavo PC con nuclei in ferrite e un cavo audio.

   ####

   - È consigliabile utilizzare un cavo PC con nuclei in ferrite, ad esempio “Connector, D-sub 15” (rif. 1-793-504-11, disponibile presso i centri assistenza Sony) o equivalente.
3. HDMI IN 2/3

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface) è un’interfaccia audio/video interamente digitale e non compressa tra il televisore e qualsiasi apparecchio audio/video che dispone dell’interfaccia HDMI. Inoltre, quando si collega un apparecchio compatibile con “Controllo per HDMI”, è possibile attivare la comunicazione con l’apparecchio collegato.

   ####

   - Utilizzare esclusivamente un cavo HDMI autorizzato recante il logo HDMI.
   - Se si collega un sistema audio digitale compatibile con tecnologia Audio Return Channel (ARC), utilizzare HDMI IN 1 sul retro del televisore. Diversamente, è necessario un collegamento aggiuntivo con DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
   - Se l’apparecchio dispone di una presa DVI, collegarla all’ingresso HDMI IN 2 mediante un’interfaccia adattatore DVI - HDMI (non in dotazione), quindi collegare le prese di uscita audio dell’apparecchio alla presa PC/HDMI 2 AUDIO IN in PC IN.
4. CAM (Conditional Access Module, modulo di accesso condizionale)

   Consente l’accesso ai servizi Pay-TV. Per i dettagli, consultare il manuale di istruzioni in dotazione con il CAM.

   ####

   - Non inserire la smart card direttamente nell’alloggiamento CAM del televisore. Deve essere inserita nel modulo di accesso condizionale fornito dal rivenditore autorizzato.

   ####

   - CAM non è supportato in alcuni paesi/aree geografiche. Per informazioni, rivolgersi al rivenditore autorizzato.
5. Cuffie

   È possibile ascoltare l’audio del televisore attraverso le cuffie.

6. AV2, / COMPONENT IN

   Questo ingresso può essere utilizzato come ingresso video composito o come ingresso Component Video.

   Per l’uso composito, effettuare il collegamento a AV2 per il video e a (L/R) di / COMPONENT IN per i segnali audio.

   Per il collegamento Component, utilizzare Y, PB, PR per i segnali video e (L/R) per i segnali audio.

   ####

   - Il televisore rileva e passa automaticamente tra gli ingressi AV2 e / COMPONENT IN. Per impostare manualmente il tipo di ingresso, premere HOME e selezionare > Ingressi Esterni > AV2/Component lngresso.

Copyright 2010 Sony Corporation