#

# i-Manual online

- Stampa
- Dimensione font

- Inizio pagina >
- Modalità d’uso con apparecchi collegati >
- PC

# PC

Consente di riprodurre musica, immagini e altro contenuto dal PC mediante un collegamento effettuato con cavi dedicati.

Cavo D-sub 15 (non in dotazione)
Cavo audio (non in dotazione)
PC
TV

####

- È consigliabile utilizzare un cavo PC con nuclei in ferrite, ad esempio “Connector, D-sub 15” (rif. 1-793-504-11, disponibile presso i centri assistenza Sony) o equivalente.
- È possibile collegare un PC compatibile con HDMI utilizzando un cavo HDMI.

## Tabella di riferimento per il segnale di ingresso del PC

- VGA
- - Orizzontale (pixel)/Verticale (linee): 640/480
- - Frequenza orizzontale (kHz)/Frequenza verticale (Hz): 31,5/60
- - Standard: VGA
- SVGA
- - Orizzontale (pixel)/Verticale (linee): 800/600
- - Frequenza orizzontale (kHz)/Frequenza verticale (Hz): 37,9/60
- - Standard: direttive VESA
- XGA
- - Orizzontale (pixel)/Verticale (linee): 1.024/768
- - Frequenza orizzontale (kHz)/Frequenza verticale (Hz): 48,4/60
- - Standard: direttive VESA
- WXGA
- - Orizzontale (pixel)/Verticale (linee): 1.280/768; 1.280/768; 1.360/768
- - Frequenza orizzontale (kHz)/Frequenza verticale (Hz): 47,4/60; 47,8/60; 47,7/60
- - Standard: VESA
- SXGA (solo modello Full HD)
- - Orizzontale (pixel)/Verticale (linee): 1.280/1.024
- - Frequenza orizzontale (kHz)/Frequenza verticale (Hz): 64,0/60
- - Standard: VESA
- HDTV* (solo modello Full HD)
- - Orizzontale (pixel)/Verticale (linee): 1.920/1.080
- - Frequenza orizzontale (kHz)/Frequenza verticale (Hz): 67,5/60
- - Standard: EIA*

####

- L’ingresso PC del televisore non supporta il sync su verde o il sync composito.
- L’ingresso PC del televisore non supporta i segnali interlacciati.
- Per una qualità ottimale dell’immagine, si consiglia l’uso dei segnali elencati nella tabella con una frequenza verticale di 60 Hz (in grassetto).

* Se applicata all’ingresso HDMI la cadenza 1080p viene considerata come cadenza video e non PC. Questo incide sulle “Impostazioni di ingresso video” e sulle impostazioni del “Controllo Schermo”. Per visualizzare i contenuti PC, impostare “Formato Schermo” su “Wide” e “Area Schermo” su “Pixel pieno”.

Copyright 2010 Sony Corporation