#

# Instrukcja obsługi i-Manual online

- Drukuj
- Rozmiar czcionki

- Strona górna >
- Opis części >
- Po prawej

# Po prawej

- USB
- / PC IN
- HDMI IN 2/3
- CAM (moduł dostępu warunkowego)
- Słuchawki
- AV2, / COMPONENT IN

1. USB

   Można odtwarzać pliki wideo, muzykę i zdjęcia zapisane na urządzeniu USB.

2. / PC IN

   Podłącz kabel PC z rdzeniem ferrytowym i kabel audio.

   ####

   - Zaleca się stosowanie przewodów komputerowych z rdzeniem ferrytowym, np. „Złącze, D–sub 15” (nr ref. 1-793-504-11, dostępny w serwisie Sony) lub ekwiwalentnych.
3. HDMI IN 2/3

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface) to interfejs nieskompresowanego cyfrowego audio i wideo pomiędzy telewizorem i urządzeniami audio-wideo ze złączem HDMI. Ponadto po podłączeniu sprzętu zgodnego z funkcją „Sterowanie przez HDMI” obsługiwana jest komunikacja z podłączonym sprzętem.

   ####

   - Należy stosować wyłącznie przewody autoryzowane HDMI oznaczone logo HDMI.
   - Podłączając cyfrowy system audio zgodny z technologią Audio Return Channel (ARC), należy podłączyć go do wejścia HDMI IN 1 z tyłu telewizora. W przeciwnym razie konieczne będzie dodatkowe połączenie ze złączem DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
   - Jeśli urządzenie jest wyposażone w gniazdo DVI, należy je podłączyć do portu HDMI IN 2 za pomocą łączówki DVI-HDMI (nie jest dostarczana), a gniazdo wyjścia audio urządzenia połączyć z gniazdem PC/HDMI 2 AUDIO IN w porcie PC IN.
4. CAM (moduł dostępu warunkowego)

   Zapewnia dostęp do usług Pay TV. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi modułu CAM.

   ####

   - Nie należy wkładać karty inteligentnej bezpośrednio do gniazda CAM telewizora. Należy umieścić ją w module dostępu warunkowego dostarczonym przez autoryzowanego sprzedawcę.

   ####

   - Funkcja CAM nie jest dostępna we wszystkich krajach. Należy zapytać autoryzowanego sprzedawcę.
5. Słuchawki

   Można słuchać dźwięku odbiornika TV poprzez słuchawki.

6. AV2, / COMPONENT IN

   Wejście może zostać użyte jako wejście kompozytowego lub komponentowego sygnału wideo.

   W celu wykorzystania jako wejście kompozytowe podłącz sygnał wideo do AV2, a sygnał audio do (L/R) w / COMPONENT IN.

   W celu wykorzystania jako wejście komponentowe podłącz sygnał wideo do Y, PB, PR, a sygnał audio do (L/R).

   ####

   - Telewizor automatycznie wykryje sygnał i przełączy wejście pomiędzy AV2 i / COMPONENT IN. Aby ręcznie ustawić typ wejścia, naciśnij HOME i wybierz kolejno: > Wejścia zewnętrzne > Wejście AV2/Component.

Copyright 2010 Sony Corporation