#

# i-Manual online

- Drucken
- Schriftgröße

- Anfang >
- Beschreibung der Teile und Bedienelemente >
- Rechts

# Rechts

- CAM (Conditional Access Module)
- USB
- HDMI IN 2/3
- AV3, AV3
- Kopfhörer

1. CAM (Conditional Access Module)

   Mit einem solchen Modul können Sie Pay-TV-Dienste nutzen. Näheres dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres CAM.

   ####

   - Setzen Sie eine Smartcard nicht direkt in den CAM-Slot am Fernsehgerät ein. Sie müssen sie in das von einem autorisierten Händler zur Verfügung gestellte CAM (Conditional Access Module) einsetzen.

   ####

   - CAM steht in manchen Ländern bzw. Regionen nicht zur Verfügung. Erkundigen Sie sich bei Ihrem autorisierten Händler.
2. USB

   Sie können Foto-, Musik- und Videodateien wiedergeben, die auf einem USB-Gerät gespeichert sind.

3. HDMI IN 2/3

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface) ist eine vollständig digitale Audio-/Videoschnittstelle für die Übertragung unkomprimierter Daten zwischen dem Fernsehgerät und HDMI-fähigen Audio-/Videogeräten. Wenn ein mit der „Steuerung für HDMI“ kompatibles Gerät angeschlossen ist, wird außerdem die Kommunikation mit dem angeschlossenen Gerät unterstützt.

   ####

   - Verwenden Sie nur zugelassene HDMI-Kabel mit dem HDMI-Logo.
   - Wenn Sie ein digitales Audiosystem anschließen, das mit Audiorückkanaltechnologie (ARC, Audio Return Channel) kompatibel ist, verwenden Sie HDMI IN 1 hinten am Fernsehgerät. Andernfalls ist eine zusätzliche Verbindung über DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) erforderlich.
   - Ein Gerät mit einer DVI-Buchse schließen Sie über einen DVI-HDMI-Adapter (nicht mitgeliefert) an HDMI IN 4 hinten am Fernsehgerät an und verbinden die Audioausgänge des Geräts mit PC/HDMI 4 AUDIO IN im Bereich PC IN.
4. AV3, AV3

   Stellen Sie die Verbindung über ein Composite-Videokabel her. Schließen Sie ein Monogerät an die Buchse AV3 L an.

5. Kopfhörer

   Sie können den Ton des Fernsehgeräts über Kopfhörer wiedergeben.

Copyright 2010 Sony Corporation