#

# Online príručka i-Manual

- Tlačiť
- Veľkosť písma

- Vrchná stránka >
- Riešenie problémov >
- Obraz

# Obraz

- Žiadne informácie z pripojeného zariadenia.
- Objavujú sa „duchovia“ alebo zdvojený obraz.
- Na obrazovke sa zobrazuje len šum.
- Pri sledovaní TV kanála je zašumený obraz alebo zvuk.
- Na obrazovke sa objavujú malé čierne alebo žiariace body.
- Obraz je skreslený.
- Obraz je bez farby.

Žiadne informácie z pripojeného zariadenia.
  - Stlačením tlačidla zobrazte zoznam vstupov a zvoľte požadovaný vstup.
  - Skontrolujte prepojenie medzi zariadením a TV prijímačom.
Objavujú sa „duchovia“ alebo zdvojený obraz.
  - Skontrolujte, či je pripojená anténa/kábel.
  - Skontrolujte umiestnenie a nasmerovanie antény.
Na obrazovke sa zobrazuje len šum.
  - Skontrolujte, či anténa nie je poškodená alebo zohnutá.
  - Skontrolujte, či anténa nie je na konci svojej životnosti (tri až päť rokov pri bežnej prevádzke, jeden až dva roky na morskom pobreží).
Pri sledovaní TV kanála je zašumený obraz alebo zvuk.
  - Upravte „AFT“ (Automatické jemné ladenie) tak, aby bol prijímaný obraz lepší.
Na obrazovke sa objavujú malé čierne alebo žiariace body.
  - Obrazovka sa skladá z pixlov. Drobné čierne a/alebo jasné body (pixle) na obrazovke nie sú príznakom chybnej funkcie.
Obraz je skreslený.
  - Vyberte možnosť „Štandardný“ alebo „Vyp.“ v položke „Motionflow“.
  - Zmeňte aktuálne nastavenie „Filmový režim“ na iné nastavenie.
Obraz je bez farby.
  - Vyberte možnosť „Reset“ v položke „Obraz“.
Nefunguje farebný obraz zo zariadenia pripojeného cez konektory COMPONENT IN.
  - Skontrolujte pripojenie konektorov COMPONENT IN a skontrolujte, či sú konektory úplne zasunuté.
Nefunguje obraz z pripojeného zariadenia.
  - Zapnite pripojené zariadenie.
  - Skontrolujte, či je kábel pripojený.
  - Stlačením tlačidla zobrazte zoznam vstupov a zvoľte požadovaný vstup.
  - Správne vložte pamäťovú kartu alebo iné ukladacie zariadenie, napríklad fotoaparát.
  - Dbajte na to, aby bola pamäťová karta (v zariadení, ako je napríklad fotoaparát) správne naformátovaná.
  - Nezaručuje sa fungovanie všetkých USB zariadení. Operácie sa tiež líšia v závislosti od funkcií USB zariadenia alebo prehrávaných video súborov.
V ponuke Domov sa nedá vybrať pripojené zariadenie
  - Skontrolujte, či je kábel pripojený.
  - Nastavte servery, ktoré sa majú zobrazovať v ponuke Domov.
3D okuliare nesedia správne. (Na nasledujúcej ilustrácii je zobrazený model TDG-BR100.)
  - Postupujte podľa nasledujúcich pokynov a obrázka.
  - Nastavte prepínače na každej strane na pohodlné nosenie. Mierne zavrite okuliare, aby ste mohli nastaviť prepínač. ()
  - Upravte sklon straničiek, aby ste dosiahli pohodlné usadenie. ()
  - Nastavte nosník podľa svojho nosa. ()
Indikátor LED na 3D okuliaroch bliká. (Na nasledujúcej ilustrácii je zobrazený model TDG-BR100.)
  - Postupujte podľa nasledujúcich vysvetlení a obrázka.
  - Bliká každé 3 sekundy: Signalizuje, že okuliare sú zapnuté.
  - Zabliká 3-krát: Signalizuje, že okuliare sa vypli. Okuliare sa vypnú, ak tlačidlo napájania podržíte stlačené na 2 sekundy, alebo ak počas 5 minút nepríde žiadny signál z 3D Synchronizačného vysielača.
  - Bliká 3-krát každé 3 sekundy: Signalizuje, že batéria je takmer vybitá. Vymeňte batériu.
  - Indikátor LED
3D okuliare sa nedajú zapnúť. (Na nasledujúcich ilustráciách je zobrazený model TDG-BR100.)
  - Vymeňte batériu podľa nasledujúcich pokynov a obrázkov.
  - 1: Otvorte kryt batérie pomocou mince a pod.
  - 2: Zatlačte na okraj batérie a vyberte ju pod uhlom.
  - 3: Vložte batériu (CR2032) tak, aby kladný (+) pól smeroval nahor.
  - 4: Zavrite kryt batérie pomocou mince a pod.
  - 5: Skontrolujte, či je kryt zavretý.
  - Batéria (CR2032)
    Minca a pod.

  ####

  - Pri otváraní alebo zatváraní krytu batérie dbajte na to, aby ste mincu a pod. vložili do otvoru pevne, aby sa nevyšmykla.
3D obraz sa nezobrazuje./3D efekt je slabý.
  - Skontrolujte spojenie medzi 3D Synchronizačným vysielačom a konektorom 3D SYNC OUT (ak sa 3D Synchronizačný vysielač vyžaduje pre využívanie funkcie). Prečítajte si nasledujúce pokyny a pozrite si ilustráciu.
  - - Skontrolujte, či je TV prijímač vypnutý pred pripojením 3D Synchronizačného vysielača.
  - - Po dokončení pripojenia zobrazte „3D menu“ pomocou tlačidla OPTIONS na diaľkovom ovládači.
  - TV
    3D Synchronizačný vysielač
    3D SYNC OUT

  ####

  Niektoré modely TV prijímača obsahujú integrovaný 3D Synchronizačný vysielač.

  - Stlačte tlačidlo 3D na diaľkovom ovládači.
  - Vymeňte batériu v 3D okuliaroch.
  - Skontrolujte, či sú 3D okuliare zapnuté.
  - Nastavte vhodný uhol 3D Synchronizačného vysielača (voliteľný) pomocou ovládača nastavenia uhla alebo zmeňte jeho umiestnenie.
  - Dbajte na to, aby medzi 3D Synchronizačným vysielačom a 3D okuliarmi neboli žiadne prekážky.
  - Ak sa objaví obrazovka s nastaveniami „3D menu“, ale 3D obraz sa nezobrazuje, vypnite zariadenie prehrávajúce 3D obsah a znova ho zapnite.
  - 3D Synchronizačný vysielač nemusí fungovať na priamom slnku.
  - Vnímanie 3D efektu sa môže od osoby k osobe líšiť.
  - V prípade nižšej okolitej teploty môže byť 3D efekt menej výrazný.
  - Ak ležíte alebo si podpierate hlavu, 3D efekt sa môže prejavovať slabšie alebo farby sa nemusia zobrazovať správne.
Pri sledovaní 3D obrazu sa na oboch stranách obrazovky zobrazia čierne pruhy.
  - Na oboch stranách obrazovky sa zobrazia čierne pruhy z dôvodu spracovania 3D signálu pre režim simulovaného 3D zobrazenia, alebo pri nastavovaní hĺbky 3D obrazu v ponuky „Nastavenie 3D hĺbky“.
3D zobrazenie sa automaticky zapne, ak sa rozpozná 3D signál.
  - Ak chcete manuálne zapnúť alebo vypnúť 3D zobrazenie, vyberte možnosť „Vyp.“ v ponuke „Auto 3D“. Stlačte tlačidlo HOME a zvoľte > Obraz > 3D nastavenia.
Keď sa rozpozná 3D signál, automaticky sa zobrazí správa „Bol zistený 3D signál.“.
  - V položke „Upozornenie na 3D signál“ vyberte možnosť „Vyp“. Stlačte tlačidlo HOME a zvoľte > Obraz > 3D nastavenia.

Copyright 2010 Sony Corporation