#

# i-Manual en ligne

- Imprimer
- Taille de police

- Page d'accueil >
- Dépannage >
- Image

# Image

- Aucune information provenant de l’appareil raccordé.
- Apparition d’images rémanentes ou doubles.
- Seuls des parasites apparaissent sur l’écran.
- L’image d’une chaîne s’accompagne de parasites/bruit.
- De petits points noirs et/ou brillants apparaissent sur l’écran.
- Les images sont déformées.
- Images dépourvues de couleur.

Aucune information provenant de l’appareil raccordé.
  - Appuyez sur pour afficher la liste des entrées, puis sélectionnez l’entrée de votre choix.
  - Vérifiez le raccordement entre l’appareil et le téléviseur.
Apparition d’images rémanentes ou doubles.
  - Vérifiez le raccordement de l’antenne/câble.
  - Vérifiez l’emplacement et la direction de l’antenne.
Seuls des parasites apparaissent sur l’écran.
  - Vérifiez si l’antenne est brisée ou pliée.
  - Vérifiez si l’antenne n’a pas atteint le terme de sa vie utile (trois à cinq ans pour une utilisation normale, un à deux ans au bord de la mer).
L’image d’une chaîne s’accompagne de parasites/bruit.
  - Réglez la commande « AFT » (Automatic Fine Tuning) pour améliorer la réception de l’image.
De petits points noirs et/ou brillants apparaissent sur l’écran.
  - L’écran est composé de pixels. La présence de petits points noirs et/ou brillants (pixels) à l’écran n’est pas le signe d’une défaillance.
Les images sont déformées.
  - Sélectionnez « Standard » ou « Non » dans « Motionflow ».
  - Modifiez le réglage actuel de « Mode Film ».
Images dépourvues de couleur.
  - Sélectionnez « R à Z » dans « Image ».
Images sans couleur provenant de l’appareil raccordé aux prises COMPONENT IN.
  - Vérifiez que les prises COMPONENT IN sont correctement branchées et que les connecteurs sont solidement insérés.
Aucune image provenant de l’appareil raccordé.
  - Mettez sous tension l’appareil raccordé.
  - Vérifiez le raccordement du câble.
  - Appuyez sur pour afficher la liste des entrées, puis sélectionnez l’entrée de votre choix.
  - Insérez correctement la carte mémoire ou l’autre périphérique de stockage, par exemple l’appareil photo numérique.
  - Vérifiez que la carte mémoire (de l’appareil tel que l’appareil photo numérique) est correctement formatée.
  - Le fonctionnement n’est pas garanti pour tous les périphériques USB. Les opérations varient également selon les fonctionnalités du périphérique USB ou les fichiers vidéo en cours de lecture.
Vous ne pouvez pas sélectionner l’appareil raccordé dans le menu Accueil.
  - Vérifiez le raccordement du câble.
  - Sélectionnez les serveurs à afficher dans le menu Accueil.

Copyright 2010 Sony Corporation