#

# Интерактивное руководство i-Manual

- Печать
- Размер шрифта

- Начальная страница >
- Функции подключенного устройства >
- Аудиосистема

# Аудиосистема

Подключение аудиоусилителя или системы домашнего кинотеатра с помощью цифрового входа телевизора.

Оптический аудиокабель (приобретается дополнительно)
Аудиосистема
ТВ

####

- Необходимо настроить параметры “Оптический выход” телевизора в соответствии с аудиосистемой.

## Аудиосистема с кабелем HDMI

Кабель HDMI (приобретается дополнительно)
Аудиосистема
ТВ

####

- При подключении цифровой аудиосистемы, поддерживающей функцию “Контроль по HDMI” (“BRAVIA” Sync) и технологию Audio Return Channel (ARC), подключение производится ко входу HDMI IN 1 с помощью кабеля HDMI. При подключении системы, не поддерживающей функцию “Контроль по HDMI” или технологию Audio Return Channel, необходимо наличие дополнительного аудиоподключения с помощью выхода DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).

## Аудиосистема с аудиокабелем

Аудиокабель (приобретается дополнительно)
Аудиосистема
ТВ

####

- При использовании внешней аудиосистемы громкость звука на выходе телевизора можно регулировать с помощью пульта ДУ телевизора.

Copyright 2010 Sony Corporation