#

# i-Manual en ligne

- Imprimer
- Taille de police

- Page d'accueil >
- Lecture d'un disque >
- Disques/fichiers compatibles

# Disques/fichiers compatibles

Affiche les types de disques compatibles. Vous pouvez lire différents types de disques insérés dans la fente prévue à cet effet.

## Disques compatibles

- BD
- - BD-ROM
- - BD-R : versions 1.1, 1.2, 1.3, y compris les BD-R de type pigment organique (type LTH)
- - BD-RE : version 2.1
- DVD
- - DVD-ROM/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW
- CD
- - CD-DA (CD audio)/CD-ROM/CD-R/CD-RW/Super Audio CD

####

- Comme les spécifications BD sont nouvelles et en cours d’évolution, certains disques risquent d’être illisibles selon leur type et leur version. La sortie audio varie selon la source, la prise de sortie raccordée et les paramètres audio sélectionnés.
- Les BD-R enregistrés sur un ordinateur ne peuvent pas être lus si les postscripts sont enregistrables.
- Un CD ou un DVD ne peut pas être lu s’il n’a pas été correctement finalisé. Pour plus d’informations, reportez-vous au mode d’emploi fourni avec votre appareil d’enregistrement.

## Disques incompatibles

- BD avec cartouche
- DVD-RAM
- DVD HD
- Disques DivX
- Disques DVD audio
- PHOTO CD
- Section de données des CD-Extra
- VCD/Super VCD
- Face de données audio d’un DualDisc
- BD-ROM/DVD VIDEO ayant un code local différent.

## Code local (BD-ROM/DVD VIDEO uniquement)

Le téléviseur est identifié par un code local situé à l’arrière de l’appareil et il ne peut lire que les BD/DVD identifiés par un code local identique ou par des codes multizones, notamment ceux repris ci-dessous.

## Types de fichiers compatibles

- Vidéo
- - MPEG-1 Video/PS* (fichiers portant l’extension « .mpg » ou « .mpeg »)
- - MPEG-2 Video/PS, TS* (fichiers portant l’extension « .m2ts » ou « .mts »)
- - MPEG4/AVC* (fichiers portant l’extension « .mkv », « .mp4 », « .m4v », « .m2ts » ou « .mts »)
- - WMV9* (fichiers portant l’extension « .wmv » ou « .asf »)
- - AVCHD (lit les fichiers au format AVCHD enregistrés sur un caméscope numérique, etc.)

* Le téléviseur ne lit pas les fichiers codés, notamment avec DRM.

- Musique
- - MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) (fichiers portant l’extension « .mp3 »)
- - AAC* (fichiers portant l’extension « .m4a »)
- - WMA9 Standard* (fichiers portant l’extension « .wma »)
- - LPCM (fichiers portant l’extension « .wav »)
- Photo
- - JPEG (fichiers portant l’extension « .jpg » ou « .jpeg »)

* Le téléviseur ne lit pas les fichiers codés, notamment ceux compressés sans perte.

####

- Selon les conditions d’encodage/enregistrement, il se peut que certains fichiers soient illisibles.
- Le téléviseur peut reconnaître les fichiers ou dossiers suivants sur un BD, DVD ou CD :
- - Les dossiers jusqu au 5ème niveau (inclus) de l’arborescence
- - Jusqu’à 500 fichiers dans une même arborescence
- Il se peut que le téléviseur ne lise pas correctement les fichiers vidéo à débit binaire élevé enregistrés sur un DATA CD. Il est recommandé d’utiliser un DATA DVD.

Copyright 2010 Sony Corporation