#

# i-Manual online

- Stampa
- Dimensione font

- Inizio pagina >
- Riproduzione di un disco >
- Dischi/File riproducibili

# Dischi/File riproducibili

Mostra i tipi di dischi riproducibili. È anche possibile riprodurre diversi tipi di dischi inseriti nell’alloggiamento.

## Dischi riproducibili

- BD
- - BD-ROM
- - BD-R: Ver 1.1, 1.2, 1.3 compreso il BD-R di tipo a pigmento organico (tipo LTH)
- - BD-RE: Ver 2.1
- DVD
- - DVD-ROM/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW
- CD
- - CD-DA (CD musicale)/CD-ROM/CD-R/CD-RW/Super Audio CD

####

- Dal momento che le caratteristiche tecniche di BD sono nuove e in evoluzione, è possibile che alcuni dischi non siano riproducibili a seconda del tipo e della versione. L’uscita audio varia in base alla fonte, alla presa di uscita collegata e alle impostazioni audio selezionate.
- Non è possibile riprodurre BD-R registrati su un PC se i postscript sono registrabili.
- I CD o i DVD non correttamente finalizzati non verranno riprodotti. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale delle istruzioni in dotazione con il dispositivo di registrazione.

## Dischi che non possono essere riprodotti

- BD con cartuccia
- DVD-RAM
- HD DVD
- Dischi DivX
- Dischi DVD Audio
- CD PHOTO
- Parte dati dei CD-Extra
- VCD/Super VCD
- Settore audio su DualDisc
- BD-ROM/DVD VIDEO con un codice regionale diverso.

## Codice regionale (solo BD-ROM/DVD VIDEO)

Il televisore riporta un codice regionale sul retro dell’unità e riprodurrà soltanto i dischi BD/DVD recanti gli stessi codici regionali oppure codici multi-regionali, come mostrato in basso.

## Tipi di file riproducibili

- Video
- - Video MPEG-1/PS* (file con estensione “.mpg” o “.mpeg”)
- - Video MPEG-2/PS, TS* (file con estensione “.m2ts” o “.mts”)
- - MPEG4/AVC* (file con estensione “.mkv”, “.mp4”, “.m4v”, “.m2ts” o “.mts”)
- - WMV9* (file con estensione “.wmv” o “.asf”)
- - AVCHD (consente di riprodurre file in formato AVCHD registrati su una videocamera digitale, ecc.)

* Il televisore non riprodurrà i file codificati, come ad esempio DRM.

- Musica
- - MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) (file con estensione “.mp3”)
- - AAC* (file con estensione “.m4a”)
- - WMA9 Standard* (file con estensione “.wma”)
- - LPCM (file con estensione “.wav”)
- Foto
- - JPEG (file con estensione “.jpg” o “.jpeg”)

* Il televisore non riprodurrà i file codificati, come ad esempio la compressione dati lossless.

####

- È possibile che alcuni file non vengano riprodotti, a seconda del formato, della codifica o delle condizioni di registrazione.
- Il televisore è in grado di riconoscere i seguenti file o cartelle in BD, DVD o CD:
- - cartelle fino al quinto albero compreso
- - fino a 500 file in un unico albero
- Il televisore potrebbe non riprodurre correttamente un video ad alta velocità di bit su un CD DATI. Si consiglia di utilizzare DVD DATI.

Copyright 2010 Sony Corporation