#

# Online príručka i-Manual

- Tlačiť
- Veľkosť písma

- Vrchná stránka >
- Popis súčastí >
- Vzadu

# Vzadu

- LAN
- / PC IN
- HDMI IN 1
- DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
- (VAR/FIX)
- / COMPONENT IN
- / AV 1/2
- Štrbina pre disk
- Konektor EXT

1. LAN

   Pripojí sa k existujúcej sieti pomocou ethernetového kábla.

2. / PC IN

   Pripojte pomocou kábla PC s feritmi a audio kábla.

   ####

   - Odporúčame používať kábel PC s feritmi, ako napr. „Connector, D-sub 15“ (ref. 1-793-504-11, dostupný v servisných strediskách Sony) alebo ekvivalentný.
3. HDMI IN 1

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface) ponúka nekomprimované plne digitálne audio/video rozhranie medzi týmto TV prijímačom a akýmkoľvek audio/video zariadením s HDMI. Okrem toho, ak pripojíte zariadenie, ktoré je kompatibilné s funkciou „Ovládanie pre HDMI“, podporovaná je komunikácia s pripojeným zariadením.

   ####

   - Používajte výhradne schválený kábel HDMI s logom HDMI.
   - Pri zapájaní digitálneho zvukového systému, ktorý je kompatibilný s technológiou Audio Return Channel (ARC), použite konektor HDMI IN 1. Ak nie je, je potrebné ďalšie prepojenie cez konektor DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
   - Ak je zariadenie vybavené konektorom DVI (zásuvka), pripojte ho ku konektoru HDMI IN 1 cez adaptér rozhrania DVI - HDMI (nedodáva sa) a pripojte výstupné audio konektory (zásuvky) zariadenia ku konektoru PC/HDMI 1 AUDIO IN, ktorý sa nachádza v časti PC IN.
4. DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

   Môžete počúvať zvuk TV prijímača na pripojenom systéme domáceho kina s digitálnym vstupom.

5. (VAR/FIX)

   Pripojte pomocou audio kábla. Môžete počúvať zvuk TV prijímača na pripojenom Hi-Fi audio zariadení.

6. / COMPONENT IN

   Pripojte pomocou komponentného video kábla na video signál. Na prenos zvukového signálu je tiež potrebné pripojenie zvuku.

7. / AV 1/2

   Pripojte pomocou kábla SCART. Keď pripájate analógový dekodér, TV tuner do dekodéra vysiela zakódovaný signál a dekodér ho pred vyslaním dekóduje.

8. RF vstup, ktorý sa pripája ku káblovému rozvodu alebo anténe.

9. Štrbina pre disk

   Vložením disku do štrbiny môžete prehrať jeho obsah.

10. Konektor EXT

    Umožňuje ukladať a prehrávať stiahnuté dáta BD do pripojeného zariadenia USB.

    ####

    - Niektoré zariadenia USB nemusia s TV prijímačom pracovať.

Copyright 2010 Sony Corporation