#

# Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο i-Manual

- Εκτύπωση
- Μέγεθος γραμματοσειράς

- Επάνω τμήμα σελίδας >
- Αντιμετώπιση προβλημάτων >
- Εικόνα

# Εικόνα

- Δεν υπάρχουν πληροφορίες από το συνδεδεμένο εξοπλισμό.
- Εμφανίζονται είδωλα ή διπλές εικόνες.
- Εμφανίζεται μόνο θόρυβος στην οθόνη.
- Υπάρχει θόρυβος εικόνας ή ήχου κατά την παρακολούθηση τηλεοπτικού καναλιού.
- Στην οθόνη εμφανίζονται μικρά μαύρα ή/και φωτεινά σημεία.
- Οι εικόνες είναι παραμορφωμένες.
- Οι εικόνες δεν εμφανίζονται με χρώμα.

Δεν υπάρχουν πληροφορίες από το συνδεδεμένο εξοπλισμό.
  - Πιέστε για να εμφανίσετε τη λίστα των εισόδων και, στη συνέχεια, επιλέξτε την επιθυμητή είσοδο.
  - Ελέγξτε τη σύνδεση μεταξύ του εξοπλισμού και της τηλεόρασης.
Εμφανίζονται είδωλα ή διπλές εικόνες.
  - Ελέγξτε τη σύνδεση της κεραίας/του καλωδίου.
  - Ελέγξτε τη θέση και τον προσανατολισμό της κεραίας.
Εμφανίζεται μόνο θόρυβος στην οθόνη.
  - Ελέγξτε εάν η κεραία έχει σπάσει ή έχει στραβώσει.
  - Ελέγξτε εάν η διάρκεια ζωής της κεραίας έχει τελειώσει (τρία έως πέντε χρόνια για κανονική χρήση, ένα έως δύο χρόνια για χρήση κοντά στη θάλασσα).
Υπάρχει θόρυβος εικόνας ή ήχου κατά την παρακολούθηση τηλεοπτικού καναλιού.
  - Ρυθμίστε το "AFT" (Αυτόματος Μικροσυντονισμός) για να πετύχετε καλύτερη λήψη εικόνας.
Στην οθόνη εμφανίζονται μικρά μαύρα ή/και φωτεινά σημεία.
  - Η εικόνα αποτελείται από pixel. Μικροσκοπικά μαύρα ή/και φωτεινά σημάδια (pixel) στην οθόνη δεν υποδηλώνουν δυσλειτουργία.
Οι εικόνες είναι παραμορφωμένες.
  - Επιλέξτε "Κανονικό" ή "Όχι" στη ρύθμιση "Motionflow".
  - Αλλάξτε την τρέχουσα ρύθμιση του στοιχείου "Λειτουργία Ταινίας" σε άλλη ρύθμιση.
Οι εικόνες δεν εμφανίζονται με χρώμα.
  - Επιλέξτε "Επαναφορά ρυθμίσεων" στη ρύθμιση "Εικόνα".
Δεν εμφανίζεται χρώμα οθόνης από τον εξοπλισμό που είναι συνδεδεμένος στις υποδοχές COMPONENT IN .
  - Ελέγξτε τη σύνδεση των υποδοχών COMPONENT IN και ελέγξτε εάν οι επαφές έχουν εφαρμόσει καλά.
Δεν υπάρχει εικόνα από το συνδεδεμένο εξοπλισμό.
  - Ενεργοποιήστε το συνδεδεμένο εξοπλισμό.
  - Ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου.
  - Πιέστε για να εμφανίσετε τη λίστα των εισόδων και, στη συνέχεια, επιλέξτε την επιθυμητή είσοδο.
  - Τοποθετήστε σωστά την κάρτα μνήμης ή μια άλλη συσκευή αποθήκευσης, όπως μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή.
  - Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα μνήμης (σε εξοπλισμό όπως μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή) έχει διαμορφωθεί σωστά.
  - Η λειτουργία δεν είναι εγγυημένη για όλες τις συσκευές USB. Επίσης, οι λειτουργίες διαφέρουν ανάλογα με τις δυνατότητες της συσκευής USB ή τα αρχεία βίντεο που αναπαράγονται.
Δεν μπορείτε να επιλέξετε συνδεδεμένο εξοπλισμό στο Home Μενού.
  - Ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου.
  - Ορίστε τους διακομιστές, οι οποίοι θα εμφανίζονται στο Home Μενού.
Τα Γυαλιά 3D δεν εφαρμόζουν σωστά. (Στην παρακάτω εικόνα απεικονίζεται το TDG-BR100.)
  - Συμβουλευτείτε τις παρακάτω οδηγίες και τις εικόνες.
  - Ρυθμίστε και τους δύο διακόπτες σε κάθε πλευρά για άνετη εφαρμογή. Κλείστε τους βραχίονες ελαφρά προς τα μέσα για να ρυθμίσετε το διακόπτη. ()
  - Λυγίστε (ρυθμίστε) το σκελετό του βραχίονα για άνετη εφαρμογή. ()
  - Προσαρμόστε το επιρρήνιο για τη μύτη σας. ()
Η ενδεικτική λυχνία LED στα Γυαλιά 3D αναβοσβήνει. (Στην παρακάτω εικόνα απεικονίζεται το TDG-BR100.)
  - Συμβουλευτείτε τις παρακάτω επεξηγήσεις και τις εικόνες.
  - Αναβοσβήνει κάθε 3 δευτερόλεπτα: Υποδεικνύει ότι τα γυαλιά είναι ενεργοποιημένα.
  - Αναβοσβήνει 3 φορές: Υποδεικνύει ότι τα γυαλιά έχουν απενεργοποιηθεί. Τα γυαλιά απενεργοποιούνται αν κρατήσετε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 2 δευτερόλεπτα ή αν δεν εντοπιστεί κάποιο σήμα από τον εξοπλισμό Συγχρονισμός μετάδοσης 3D για περισσότερο από 5 λεπτά.
  - Αναβοσβήνει 3 φορές κάθε 3 δευτερόλεπτα: Υποδεικνύει ότι η μπαταρία έχει σχεδόν εξαντληθεί. Αντικαταστήστε τη μπαταρία.
  - Ενδεικτική λυχνία LED
Δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τα Γυαλιά 3D. (Στις παρακάτω εικόνες απεικονίζεται το TDG-BR100.)
  - Αντικαταστήστε την μπαταρία ανατρέχοντας τις παρακάτω οδηγίες και εικόνες.
  - 1: Ανοίξτε το κάλυμμα της μπαταρίας χρησιμοποιώντας ένα κέρμα κλπ.
  - 2: Σπρώξτε την άκρη της μπαταρίας και αφαιρέστε την υπό γωνία.
  - 3: Τοποθετήστε μια μπαταρία (CR2032) με το θετικό της πόλο (+) προς τα επάνω.
  - 4: Κλείστε το κάλυμμα της μπαταρίας χρησιμοποιώντας ένα κέρμα κλπ.
  - 5: Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα είναι κλειστό.
  - Μπαταρία (CR2032)
    Κέρμα κλπ.

  ####

  - Όταν ανοίγετε ή κλείνετε το κάλυμμα της μπαταρίας, τοποθετήστε με ασφάλεια ένα κέρμα κλπ., στην υποδοχή για να μην γλιστρήσει.
Δεν εμφανίζονται οι εικόνες 3D./Το εφέ 3D είναι αδύναμο.
  - Ελέγξτε τη σύνδεση μεταξύ του Συγχρονισμού μετάδοσης 3D και της εξόδου 3D SYNC OUT (αν απαιτείται ο Συγχρονισμός μετάδοσης 3D για να απολαύσετε τη δυνατότητα). Συμβουλευτείτε τις παρακάτω οδηγίες και τις εικόνες.
  - - Απενεργοποιήστε την τηλεόραση προτού συνδέσετε το Συγχρονισμό μετάδοσης 3D.
  - - Βεβαιωθείτε ότι το "Μενού 3D" εμφανίζεται στην οθόνη πατώντας το κουμπί OPTIONS στο τηλεχειριστήριο, αφού ολοκληρωθεί η σύνδεση.
  - Τηλεόραση
    Συγχρονισμός μετάδοσης 3D
    3D SYNC OUT

  ####

  Ο Συγχρονισμός μετάδοσης 3D είναι ενσωματωμένος ανάλογα με το μοντέλο της τηλεόρασης.

  - Πιέστε το κουμπί 3D στο τηλεχειριστήριο.
  - Αντικαταστήστε την μπαταρία στα Γυαλιά 3D.
  - Βεβαιωθείτε ότι τα Γυαλιά 3D είναι ενεργοποιημένα.
  - Ρυθμίστε την κατάλληλη γωνία του Συγχρονισμού μετάδοσης 3D (προαιρετικός) χρησιμοποιώντας τον επιλογέα προσαρμογής γωνίας ή προσαρμόστε τη θέση εγκατάστασής του.
  - Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια ανάμεσα στο Συγχρονισμό μετάδοσης 3D και τα Γυαλιά 3D.
  - Όταν εμφανίζεται η οθόνη ρύθμισης "Μενού 3D", αλλά δεν εμφανίζονται εικόνες 3D, απενεργοποιήστε τη συσκευή που αναπαράγει περιεχόμενο 3D και ενεργοποιήστε την ξανά.
  - Ο Συγχρονισμός μετάδοσης 3D μπορεί να μην λειτουργεί σωστά όταν βρίσκεται απευθείας κάτω από το φως του ηλίου.
  - Κάθε άτομο μπορεί να αντιλαμβάνεται διαφορετικά το εφέ 3D.
  - Το εφέ 3D ενδέχεται να εμφανίζεται λιγότερο έντονο αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι χαμηλή.
  - Το εφέ 3D ενδέχεται να εμφανίζεται λιγότερο έντονο και το χρώμα της οθόνης θα αλλάξει αν είστε ξαπλωμένοι στο πάτωμα ή γέρνετε το κεφάλι σας.
Κατά την παρακολούθηση εικόνων 3D, εμφανίζονται μαύρες λωρίδες και στις δύο πλευρές της οθόνης.
  - Εμφανίζονται μαύρες λωρίδες και στις δύο πλευρές της οθόνης προκειμένου να γίνει επεξεργασία των σημάτων 3D για τη λειτουργία προβολής προσομοιωμένου 3D ή κατά την προσαρμογή του βάθους των εικόνων 3D στη "Ρύθμιση βάθους 3D".
Η προβολή 3D ενεργοποιείται αυτόματα όταν εντοπιστεί σήμα 3D.
  - Επιλέξτε τη ρύθμιση "Όχι" από το στοιχείο "Αυτόματο 3D" για αυτόματη ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της προβολής 3D. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε > Εμφάνιση > Ρυθμίσεις 3D.
Το μήνυμα "Εντοπίστηκε σήμα 3D." εμφανίζεται αυτόματα όταν εντοπιστεί σήμα 3D.
  - Επιλέξτε τη ρύθμιση "Όχι" από το στοιχείο "Ειδοποίηση σήματος 3D". Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε > Εμφάνιση > Ρυθμίσεις 3D.

Copyright 2010 Sony Corporation