#

# i-Manual en ligne

- Imprimer
- Taille de police

- Page d'accueil >
- Fonctions du téléviseur « BRAVIA » >
- Fonction 3D

# Fonction 3D

Regardez des images et des graphiques 3D (en trois dimensions) avec les lunettes 3D (fournies).

Profitez d’un contenu 3D (en trois dimensions) à l’aide des lunettes 3D fournies. Cette fonction garantit une expérience de divertissement 3D puissante, notamment avec des jeux vidéo 3D et des Blu-ray Discs 3D. D’autres téléspectateurs peuvent profiter du contenu 3D à l’aide de lunettes 3D en option. (Le modèle TDG-BR100 est illustré ci-dessous.)

Lunettes 3D
TDG-BR100

## Visionnage d’un contenu 3D

Le mode d’affichage 3D est automatiquement sélectionné lors de la détection d’un signal 3D. Appuyez sur la touche 3D pour basculer entre le mode d’affichage 3D et le mode d’affichage 2D.

3D

####

- Sélectionnez « Non » dans « 3D automatique » pour activer ou désactiver manuellement le mode d’affichage 3D. Appuyez sur HOME, puis sélectionnez > Affichage > Paramètres 3D.
- L’effet 3D n’est visible que lorsque les images sont affichées en plein écran.

## Utilisation de l’effet 3D simulé

Vous pouvez appuyer sur la touche 3D lors du visionnage d’un contenu 2D afin d’obtenir un effet 3D simulé pour les images 2D.

3D

####

- Il se peut que l’effet 3D soit moins prononcé avec certaines sources d’images.
- La perception de l’effet 3D peut varier selon la personne.
- Le mode d’affichage 2D est automatiquement rétabli une heure après le passage au mode d’affichage 3D simulé.

## Plage de communication de l’émetteur de synchronisation 3D et des lunettes 3D

L’angle et la distance de visionnage recommandés sont indiqués dans les illustrations. Pour profiter d’un effet 3D optimal, la position de visionnage conseillée doit être comprise dans la plage de fonctionnement de l’émetteur de synchronisation 3D.

Emetteur de
synchronisation 3D
Vue latérale
Vue du dessus

####

- L’angle et la distance de visionnage recommandés peuvent varier selon l’emplacement du téléviseur et les conditions de la pièce dans laquelle il se trouve.
- Ne posez aucun objet devant l’émetteur de synchronisation 3D, car cela pourrait gêner son fonctionnement.
- Les signaux transmis entre l’émetteur de synchronisation 3D et les lunettes 3D peuvent être interrompus si vous utilisez un périphérique infrarouge à proximité du téléviseur.

## Menu 3D

Vous pouvez modifier les paramètres suivants en appuyant sur la touche OPTIONS de la télécommande et en sélectionnant « Menu 3D » dans la liste du menu.

- Affichage 3D
- - Pour basculer entre les modes d’affichage 3D et 2D.
- Régl. de profondeur 3D
- - Permet de modifier la profondeur des images 3D à l’écran. Uniquement disponible pour du contenu avec signaux 3D. Il est recommandé de sélectionner « 0 » pour une utilisation normale. Il se peut que l’effet 3D soit moins prononcé avec certains réglages.
- Effet 3D simulé
- - Permet d’augmenter ou de réduire l’effet 3D lors de l’affichage d’images 2D en mode 3D simulé.
- Luminos. lunettes 3D
- - Permet de régler la luminosité de l’image en mode d’affichage 3D. Si vous sélectionnez « Auto », la luminosité de l’image vue à travers les lunettes 3D est automatiquement adaptée conjointement avec le réglage « Sélection scène ».
- Format 3D
- 3D simulé : permet de visionner des images 2D ordinaires avec un effet 3D simulé.
- Côte à côte : permet d’afficher un contenu 3D au format Côte à côte. Sélectionnez cette option pour afficher côte à côte deux images pratiquement identiques pour l’affichage 3D. Portez les lunettes 3D avant de régler « Format 3D », sinon vous ne pourrez pas lire les instructions dont les lettres apparaîtront floues et dédoublées à l’écran.
- Dessus-Dessous : permet d’afficher un contenu 3D au format Dessus-Dessous. Sélectionnez cette option pour afficher l’une au-dessus de l’autre deux images pratiquement identiques pour l’affichage 3D. Portez les lunettes 3D avant de régler « Format 3D », sinon vous ne pourrez pas lire les instructions dont les lettres apparaîtront floues et dédoublées à l’écran.

Copyright 2010 Sony Corporation