#

# Internetes i-Manual

- Nyomtatás
- Betűméret

- Főoldal >
- Alkatrészek leírása >
- Hátul

# Hátul

- LAN
- HDMI IN 1/4
- / AV 1
- DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

1. LAN

   Az Ethernet-kábel használatával egy létező hálózathoz csatlakozik.

2. HDMI IN 1/4

   A HDMI (High-Definition Multimedia Interface) tömörítés nélküli, teljesen digitális audio/video felületet biztosít a TV-készülék és a HDMI funkcióra képes audio- és videoeszközök között. Ezenfelül, ha a csatlakoztatott készülék kompatibilis a „HDMI-vezérlés” funkcióval, akkor a TV kommunikálhat a készülékkel.

   ####

   - Ügyeljen arra, hogy csak jóváhagyott, HDMI emblémával ellátott HDMI-kábelt használjon.
   - Az Audio Return Channel (ARC) technológiával kompatibilis digitális audiorendszerek csatlakoztatásakor használja a HDMI IN 1 aljzatot. Ha nem így tesz, egy további kapcsolatra is szükség lesz a DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) csatlakozóval.
   - Ha a készülék rendelkezik DVI-csatlakozóval, csatlakoztassa azt a HDMI IN 2 csatlakozóhoz a TV-készülék oldalán egy DVI-HDMI adapter (nem tartozék) segítségével, és csatlakoztassa a készülék hangkimenetét a PC IN aljzaton található PC/HDMI 2 AUDIO IN csatlakozóhoz.
3. / AV 1

   SCART-kábelt használjon a csatlakozáshoz. Analóg dekóder csatlakoztatása esetén a TV hangolóegysége a dekóderre továbbítja a kódolt jelet, és a TV a dekódolt jelet kapja vissza.

4. DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

   A digitális bemenet használatával a TV-készülék hangját a csatlakoztatott házimozirendszeren hallgathatja.

5. A kábelhez vagy antennához csatlakozó RF-bemenet.

   ####

   - A műholdas vételre képes modellek esetében műholdas bemenet is elérhető.

Copyright 2010 Sony Corporation