#

# i-Manual online

- Skriv ut
- Skriftstørrelse

- Toppen av siden >
- Delebeskrivelse >
- Høyre

# Høyre

- USB
- / PC IN
- HDMI IN 2/3
- CAM (Conditional Access Module)
- SERVICE ONLY
- Hodetelefoner
- AV2, / COMPONENT IN

1. USB

   Du kan nyte bilde-, musikk-, videofiler som er lagret i USB-utstyr.

2. / PC IN

   Koble til med en PC-kabel med ferriter og en audiokabel.

   ####

   - Det anbefales å bruke en PC-kabel med ferriter, som f.eks. "kontakt, Dsub 15" (delenummer 1-793-504-11, tilgjengelig i Sony servicesenter) eller tilsvarende.
3. HDMI IN 2/3

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface) gir et ukomprimert heldigitalt audio/video-grensesnitt mellom TV-apparatet og ethvert HDMI-utstyrt audio-/videoutstyr. I tillegg, når du kobler til utstyret som er kompatibelt med "Kontroll for HDMI", støttes kommunikasjon med det tilkoblede utstyret.

   ####

   - Pass på at du kun bruker en autorisert HDMI-kabel som er merket med HDMI-logoen.
   - Ved tilkobling av et digitalt lydanlegg som er kompatibelt med Audio Return Channel (ARC)-teknologi, bruk HDMI IN 1 på baksiden av TV-apparatet. Hvis ikke er en ekstra tilkobling med DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) nødvendig.
   - Hvis utstyret har en DVI-kontakt, koble den til HDMI IN 2 gjennom et DVI-HDMI-adaptergrensesnitt (medfølger ikke), og koble utstyrets lydutgangskontakter til PC/HDMI 2 AUDIO IN som befinner seg i PC IN.
4. CAM (Conditional Access Module)

   Gir tilgang til betalings-TV-tjenester. Mer informasjon finner du i brukerhåndboken som fulgte med CAM-modulen.

   ####

   - Ikke sett smartkortet direkte inn i TV CAM-åpningen. Det må først monteres i CAM (betinget tilgangsmodul) som leveres av din autoriserte forhandler.

   ####

   - CAM støttes ikke i alle land/områder. Forhør deg hos din autoriserte forhandler.
5. SERVICE ONLY

   Denne porten er kun for service.

6. Hodetelefoner

   Du kan lytte til lyd fra TV-en gjennom hodetelefoner.

7. AV2, / COMPONENT IN

   Denne inngangen kan brukes som komposittvideoinngang eller som komponentvideoinngang.

   For komposittbruk, koble til AV2 for video og til (L/R) for / COMPONENT IN for lydsignaler.

   For komponenttilkobling, bruk Y, PB, PR for videosignaler og koble også til (L/R) for lydsignaler.

   ####

   - TV-apparatet vil automatisk detektere og bytte mellom AV2 og / COMPONENT IN. For å stille inn inngangstype manuelt, trykk på HOME, velg > AV-innganger > AV2/Component input.

Copyright 2010 Sony Corporation