#

# i-Manual online

- Tipărire
- Dimensiune font

- La începutul paginii >
- Depanare >
- Imagine

# Imagine

- Fără informaţii de la echipamentul conectat.
- Apar imagini duble sau umbre.
- Pe ecran apare doar zgomot.
- Când se vizionează un canal TV, există zgomot sonor sau de imagine.
- Pe ecran apar puncte mici negre şi/sau puncte luminoase.
- Imaginile sunt distorsionate.
- Fără culoare în imagini.
- Fără culoare în imagini de la echipamentul conectat la jacurile COMPONENT IN.

Fără informaţii de la echipamentul conectat.
  - Apăsaţi pentru a afişa lista cu intrări, apoi selectaţi-o pe cea dorită.
  - Verificaţi conexiunea dintre echipament şi TV.
Apar imagini duble sau umbre.
  - Verificaţi conexiunea antenei/cablului.
  - Verificaţi locaţia şi direcţia antenei.
Pe ecran apare doar zgomot.
  - Verificaţi antena, să nu fie ruptă sau îndoită.
  - Verificaţi dacă antena a ajuns la finalul duratei sale de serviciu (de la trei la cinci ani pentru utilizare normală, de la un an la doi în locaţii de litoral).
Când se vizionează un canal TV, există zgomot sonor sau de imagine.
  - Reglaţi „AFT” (Acord fin automat) pentru a obţine o mai bună recepţie a imaginii.
Pe ecran apar puncte mici negre şi/sau puncte luminoase.
  - Ecranul este compus din pixeli. Punctele mici negre şi/sau luminoase (pixeli) de pe ecran nu reprezintă o defecţiune.
Imaginile sunt distorsionate.
  - Selectaţi „Standard” sau „Oprit” din „Motionflow”.
  - Modificaţi setarea curentă a „Mod Film” alegând alte variante.
Fără culoare în imagini.
  - Selectaţi „Anulare” din „Imagine”.
Fără culoare în imagini de la echipamentul conectat la jacurile COMPONENT IN.
  - Verificaţi conexiunea jacurilor COMPONENT IN şi verificaţi dacă conectorii sunt bine fixaţi.
Fără imagini de la echipamentul conectat.
  - Porniţi echipamentul conectat.
  - Verificaţi conexiunea cablului.
  - Apăsaţi pentru a afişa lista cu intrări, apoi selectaţi-o pe cea dorită.
  - Introduceţi corect cardul de memorie sau alt dispozitiv de stocare, precum camera foto digitală.
  - Asiguraţi-vă că a fost corect formatat cardul de memorie (din echipamentul precum camera foto digitală).
  - Funcţionarea nu este garantată pentru toate dispozitivele USB. De asemenea, operaţiile diferă în funcţie de caracteristicile dispozitivului USB sau ale fişierelor video care sunt redate.
Din Meniul Home, nu puteţi selecta echipamentul conectat.
  - Verificaţi conexiunea cablului.
  - Stabiliţi serverele care trebuie afişate, în Meniul Home.
Ochelarii 3D nu se potrivesc bine. (Figura de mai jos indică TDG-BR100.)
  - Consultaţi instrucţiunile şi imaginea de mai jos.
  - Setaţi ambele întrerupătoare, pe fiecare latură, pentru o fixare confortabilă. Închideţi uşor către interior braţele din zona tâmplelor, pentru a seta întrerupătorul. ()
  - Îndoiţi (reglaţi) braţele ramei în zona tâmplelor pentru a se potrivi confortabil. ()
  - Reglaţi şaua nazală aşa cum aveţi nevoie. ()
Indicatorul cu LED de pe ochelarii 3D se aprinde intermitent. (Figura de mai jos indică TDG-BR100.)
  - Consultaţi explicaţiile şi imaginea de mai jos.
  - Se aprinde intermitent la fiecare 3 secunde: indică faptul că ochelarii sunt activaţi.
  - Se aprinde intermitent de 3 ori: indică faptul că ochelarii au fost dezactivaţi. Ochelarii se dezactivează dacă ţineţi apăsat butonul de alimentare timp de 2 secunde sau dacă timp de peste 5 minute nu se detectează niciun semnal de la Transmiţător sincronizare 3D.
  - Se aprinde intermitent de 3 ori la fiecare 3 secunde: indică faptul că bateria este aproape epuizată. Schimbaţi bateria.
  - Indicator cu LED
Nu puteţi porni ochelarii 3D. (Figurile de mai jos indică TDG-BR100.)
  - Schimbaţi bateria, consultând următoarele instrucţiuni şi imagini.
  - 1: Deschideţi capacul bateriei folosind o monedă etc.
  - 2: Împingeţi marginea bateriei şi scoateţi-o înclinată.
  - 3: Introduceţi o baterie (CR2032) cu partea pozitivă (+) în sus.
  - 4: Închideţi capacul bateriei folosind o monedă etc.
  - 5: Asiguraţi-vă că este bine închis capacul.
  - Baterie (CR2032)
    Monedă etc.

  ####

  - Când deschideţi sau închideţi capacul bateriei, asiguraţi-vă că introduceţi bine în fantă moneda etc., pentru a evita alunecarea acesteia.
Imaginile 3D nu sunt afişate./Efectul 3D este slab.
  - Verificaţi conexiunea dintre transmiţătorul de sincronizare 3D şi 3D SYNC OUT (dacă transmiţătorul de sincronizare 3D este necesar pentru această caracteristică). Consultaţi instrucţiunile şi imaginea de mai jos.
  - - Asiguraţi-vă că opriţi televizorul, înainte de a conecta transmiţătorul de sincronizare 3D.
  - - Asiguraţi-vă că pe ecran se afişează „Meniu 3D”, apăsând OPTIONS pe telecomandă, după ce s-a încheiat conexiunea.
  - TV
    Transmiţător sincronizare 3D
    3D SYNC OUT

  ####

  Transmiţător sincronizare 3D este integrat în funcţie de modelul TV.

  - Apăsaţi butonul 3D pe telecomandă.
  - Schimbaţi bateria din ochelarii 3D.
  - Asiguraţi-vă că ochelarii 3D sunt porniţi.
  - Setaţi unghiul adecvat al transmiţătorului de sincronizare 3D (opţional), utilizând cadranul de reglare a unghiului sau reglaţi locaţia sa de instalare.
  - Asiguraţi-vă că nu există obstacole între transmiţătorul de sincronizare 3D şi ochelarii 3D.
  - Când se afişează fereastra cu setarea „Meniu 3D”, dar nu apar şi imagini 3D, opriţi aparatul care redă conţinut 3D şi porniţi-l din nou.
  - Este posibil ca transmiţătorul de sincronizare 3D să nu funcţioneze când se află direct sub lumina solară.
  - Este posibil ca efectul 3D perceput să varieze în funcţie de persoană.
  - Este posibil ca efectul 3D să fie mai puţin pronunţat dacă temperatura ambientală este scăzută.
  - Este posibil ca efectul 3D să fie mai puţin pronunţat, iar culoarea de afişare se va modifica dacă vă întindeţi pe jos sau dacă înclinaţi capul.
Pe ambele laturi ale ecranului apar dungi negre atunci când vizionaţi imagini 3D.
  - Pe ambele laturi ale ecranului apar dungi negre, pentru procesarea semnalelor 3D pentru modul de afişare 3D simulat sau când reglaţi adâncimea imaginilor 3D în „Reglare adâncime 3D”.
Când se detectează semnal 3D, modul de afişare 3D se activează automat.
  - Selectaţi „Oprit” din „3D auto”, pentru a activa sau dezactiva manual modul de afişare 3D. Apăsaţi HOME, apoi selectaţi > Afişare > Setări 3D.
Când se detectează un semnal 3D, mesajul „Este detectat semnal 3D.” se afişează automat.
  - Selectaţi „Oprit” din „Notificare semnal 3D”. Apăsaţi HOME, apoi selectaţi > Afişare > Setări 3D.

Copyright 2010 Sony Corporation