#

# Интерактивное руководство i-Manual

- Печать
- Размер шрифта

- Начальная страница >
- Описание частей >
- Передний

# Передний

- Световой сенсор
- Датчик сигнала с пульта ДУ
- (Откл. изобр./Таймер)
- (Режим ожидания)
- I (Питание)
- Интеллектуаль ный датчик присутствия
- Передатчик 3D-сигнала

1. Световой сенсор

   Распознавание уровня освещения в помещении и соответствующая регулировка яркости экрана.

   Не располагайте рядом с этим датчиком каких-либо предметов во избежание нарушений в его работе.

2. Датчик сигнала с пульта ДУ

   Принимает сигналы с пульта ДУ.

   Не располагайте рядом с этим датчиком каких-либо предметов во избежание нарушений в его работе.

3. (Откл. изобр./Таймер)

   Загорается зеленым светом при выборе функции “Откл. изобр.”.

   Загорается оранжевым светом при установленном таймере.

   Загорается и/или мигает оранжевым светом при обновлении программного обеспечения.

4. (Режим ожидания)

   Загорается красным светом, когда телевизор находится в режиме ожидания, режиме энергосбережения ПК или при обновлении программного обеспечения.

5. I (Питание)

   Загорается зеленым светом при включении телевизора.

6. Интеллектуальный датчик присутствия

   Распознавание движений тела и шаблонов лиц зрителей.

   ####

   - Не располагайте рядом с этим датчиком каких-либо предметов во избежание нарушений в его работе.
7. Передатчик 3D-сигнала

   Передача 3D-сигнала.

   ####

   - Не располагайте перед этим передатчиком 3D-сигнала какие-либо предметы во избежание нарушений в его работе.

Copyright 2010 Sony Corporation