#

# Интерактивное руководство i-Manual

- Печать
- Размер шрифта

- Начальная страница >
- Поиск и устранение неисправностей >
- Общие

# Общие

- Плохое качество изображения Интернет-видео “BRAVIA”.
- Небольшой размер изображения Интернет-видео “BRAVIA”.
- При воспроизведении некоторых программ Интернет-видео отмечается снижение детализации изображения, особенно при воспроизведении динамичных или темных сцен.
- Хорошее качество изображений, однако при воспроизведении Интернет-видео отсутствует звук.

Плохое качество изображения Интернет-видео “BRAVIA”.
  - Качество видеоизображения, воспроизводимого на телевизоре, зависит от качества, предоставляемого поставщиком видеосодержимого, а также от ширины подключенной полосы.
Небольшой размер изображения Интернет-видео “BRAVIA”.
  - Используйте кнопки / для увеличения и уменьшения изображения.
При воспроизведении некоторых программ Интернет-видео отмечается снижение детализации изображения, особенно при воспроизведении динамичных или темных сцен.
  - Качество и размер видеоизображения различаются и зависят от скорости широкополосного подключения и вывода поставщиком содержимого.
Хорошее качество изображений, однако при воспроизведении Интернет-видео отсутствует звук.
  - Качество зависит от поставщика видеосодержимого, а также от ширины подключенной полосы.
  - Не все видеоизображения Интернет-видео имеют звуковое сопровождение.
Многие видеофрагменты не отображаются в телегиде Интернет-видео.
  - Нажмите кнопку OPTIONS и выберите категории для просмотра дополнительного содержимого.
Искажение изображения и/или звука.
  - Держите телевизор на расстоянии от таких источников электрических помех, как автомобили, фены или дополнительное оборудование.
  - При установке устройств оставляйте некоторое расстояние между ними и телевизором.
  - Проверьте подключение антенны AM/кабель.
  - Держите кабель антенны AM/кабель телевизора вдали от других соединительных кабелей.
Телевизор автоматически выключается.
  - Проверьте, не активирован ли параметр “Таймер сна”, а также проверьте значение “Продолжительность” параметра “Таймер включения”.
  - Проверьте, не установлено ли для параметра “Эко” значение “Отключение неиспользуемого ТВ”.
  - Проверьте, не установлено ли для параметра “Эко” значение “Датчик присутствия”.
Телевизор автоматически включается.
  - Проверьте, не активирован ли параметр “Таймер включения”.
Невозможно выбрать некоторые источники входных сигналов.
  - Выберите параметр “Предустановка AV” и убедитесь, что для источников входа установлено значение “Всегда”.
Устройство HDMI отсутствует в меню “Выбор устр. HDMI”.
  - Проверьте, что устройство совместимо с функцией “Контроль по HDMI”, а также, что для параметра “Контроль по HDMI” установлено значение “Вкл.”.
Не удается установить значение “Выкл.” для параметра “Контроль по HDMI”.
  - Не удается выбрать значение “Выкл.” для любой аудиосистемы, совместимой с функцией “Контроль по HDMI”. Если требуется переключить аудиовыход на динамик телевизора, выберите Динамик > Динамик ТВ.
Выполняется настройка не всех кабельных каналов.
  - См. информацию о провайдерах кабельного телевидения на сайте поддержки.
    http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/
Случайно активирован интеллектуальный датчик присутствия.
  - Убедитесь, что в диапазоне дальности обнаружения отсутствуют такие предметы, которые датчик может ошибочно принять за зрителей, например, плакат на стене.
  - Убедитесь, что в диапазоне дальности обнаружения отсутствуют такие движущиеся предметы, которые датчик может ошибочно принять за зрителей, например, маятниковые часы или занавески.
Интеллектуальный датчик присутствия работает неправильно.
  - Проверьте значение уровня эффективности датчика, отображаемое на экране меню.“Датчик присутствия”: нажмите кнопку HOME, затем выберите > Системные настройки > Эко > Датчик присутствия.“Предупреждение о расстоянии” или “Подстройка под расположение”: нажмите кнопку HOME, затем выберите > Системные настройки > Предупреждение о расстоянии/Подстройка под расположение.
  - Старайтесь не размещать никакие препятствия перед датчиком.
  - Датчик может работать неправильно при недостаточном освещении или подсветке зрителей сзади.
  - Датчик работает только в том случае, если на полном экране отображаются сигналы от любых источников, кроме ПК или транслируемых станций. Датчик также может работать неправильно при просмотре 3D-содержимого.
  - В некоторых случаях датчик может не распознать шаблоны лиц (например, если зрители смотрят вниз, неподвижно лежат или носят маски или очки).

Copyright 2010 Sony Corporation