#

# i-Manual en línia

- Imprimeix
- Mida de lletra

- Pàgina superior >
- Descripció de les parts >
- Dreta

# Dreta

- USB
- / PC IN
- HDMI IN 2/3
- CAM (Mòdul d’accés condicional)
- Auriculars
- AV2, / COMPONENT IN

1. USB

   Podeu reproduir fotografies, música i vídeo emmagatzemats en equips USB.

2. / PC IN

   Establiu la connexió amb un cable de PC amb ferrites i un cable d’àudio.

   ####

   - Es recomana utilitzar un cable de PC com el “Connector, D-sub 15” (ref. 1-793-504-11, disponible al servei tècnic de Sony) o similar.
3. HDMI IN 2/3

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface) proporciona una interfície d’àudio/vídeo completament digital no comprimida entre el televisor i qualsevol equip d’àudio o vídeo equipat amb HDMI. A més, si connecteu un equip compatible amb la funció “Control per HDMI”, serà possible establir comunicació amb l’equip connectat.

   ####

   - Utilitzeu només un cable HDMI autoritzat que porti el logotip de HDMI.
   - Si voleu connectar un sistema d’àudio digital compatible amb la tecnologia Audio Return Channel (ARC), utilitzeu l’entrada HDMI IN 1 situada a la part posterior del televisor. En cas contrari, s’haurà de fer una connexió addicional amb DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
   - Si l’equip disposa d’un connector DVI, connecteu-lo a l’entrada HDMI IN 2 a través d’una interfície d’adaptador de DVI - HDMI (no subministrada) i connecteu els connectors de sortida d’àudio de l’equip a l’entrada PC/HDMI 2 AUDIO IN situada a PC IN.
4. CAM (Mòdul d’accés condicional)

   Permet accedir a serveis de televisió de pagament. Per obtenir més informació, consulteu el manual d’instruccions del CAM.

   ####

   - No inseriu la targeta intel·ligent directament a la ranura CAM del televisor. Col·loqueu-la en el mòdul d’accés condicional proporcionat pel distribuïdor autoritzat.

   ####

   - El CAM no és compatible en alguns països i regions. Poseu-vos en contacte amb un distribuïdor autoritzat.
5. Auriculars

   Podeu escoltar el so del televisor a través dels auriculars.

6. AV2, / COMPONENT IN

   Aquesta entrada es pot utilitzar com a entrada de vídeo compost o com a entrada de vídeo component.

   Pel vídeo compost, connecteu-lo a l’AV2 pel vídeo, i a (L/R) del / COMPONENT IN per a les senyals d’àudio.

   Per a la connexió de component, feu servir les entrades Y, PB, PR per a les senyals de vídeo i connecteu-ho també a (L/R) per a les senyals d’àudio.

   ####

   - El televisor detectarà i alternarà automàticament entre les entrades AV2 i / COMPONENT IN. Per configurar el tipus d’entrada manualment, premeu HOME i seleccioneu > Entrades externes > Entrada de AV2/Component.

Copyright 2010 Sony Corporation