#

# Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο i-Manual

- Εκτύπωση
- Μέγεθος γραμματοσειράς

- Επάνω τμήμα σελίδας >
- Διασκέδαση με συνδεδεμένο εξοπλισμό >
- Υπολογιστής

# Υπολογιστής

Απολαύστε μουσική, φωτογραφίες και άλλο περιεχόμενο από τον υπολογιστή σας συνδέοντάς τον με τα ειδικά καλώδια.

Καλώδιο D-sub 15 (δεν παρέχεται)
Καλώδιο ήχου (δεν παρέχεται)
Υπολογιστής
Τηλεόραση

####

- Συνιστάται η χρήση ενός καλωδίου υπολογιστή με φερρίτη, όπως το "Connector, D-Sub 15" (αρ. αναφ. 1-793-504-11, διατίθεται στο κέντρο εξυπηρέτησης της Sony) ή κάποιο αντίστοιχο καλώδιο.
- Μπορείτε να συνδέσετε έναν υπολογιστή συμβατό με HDMI με ένα καλώδιο HDMI.

## Πίνακας αναφοράς σημάτων εισόδου PC

- VGA
- - Οριζόντια (Pixel)/Κατακόρυφη (Γραμμική): 640/480
- - Οριζόντια συχνότητα (kHz)/Κατακόρυφη συχνότητα (Hz): 31,5/60
- - Πρότυπο: VGA
- SVGA
- - Οριζόντια (Pixel)/Κατακόρυφη (Γραμμική): 800/600
- - Οριζόντια συχνότητα (kHz)/Κατακόρυφη συχνότητα (Hz): 37,9/60
- - Πρότυπο: Οδηγίες VESA
- XGA
- - Οριζόντια (Pixel)/Κατακόρυφη (Γραμμική): 1.024/768
- - Οριζόντια συχνότητα (kHz)/Κατακόρυφη συχνότητα (Hz): 48,4/60
- - Πρότυπο: Οδηγίες VESA
- WXGA
- - Οριζόντια (Pixel)/Κατακόρυφη (Γραμμική): 1.280/768, 1.280/768, 1.360/768
- - Οριζόντια συχνότητα (kHz)/Κατακόρυφη συχνότητα (Hz): 47,4/60, 47,8/60, 47,7/60
- - Πρότυπο: VESA
- SXGA (Μοντέλο Full HD μόνο)
- - Οριζόντια (Pixel)/Κατακόρυφη (Γραμμική): 1.280/1.024
- - Οριζόντια συχνότητα (kHz)/Κατακόρυφη συχνότητα (Hz): 64,0/60
- - Πρότυπο: VESA
- HDTV* (Μοντέλο Full HD μόνο)
- - Οριζόντια (Pixel)/Κατακόρυφη (Γραμμική): 1.920/1.080
- - Οριζόντια συχνότητα (kHz)/Κατακόρυφη συχνότητα (Hz): 67,5/60
- - Πρότυπο: EIA*

####

- Η είσοδος PC αυτής της τηλεόρασης δεν υποστηρίζει συγχρονισμό σε πράσινο ή σύνθετο συγχρονισμό.
- Η είσοδος PC αυτής της τηλεόρασης δεν υποστηρίζει πεπλεγμένα σήματα.
- Για άριστη ποιότητα εικόνας, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τα σήματα του πίνακα με κατακόρυφη συχνότητα 60 Hz (με τα έντονα γράμματα).

* Ο χρονισμός 1080p όταν εφαρμόζεται σε είσοδο HDMI θα θεωρείται χρονισμός βίντεο και όχι χρονισμός PC. Αυτό θα επηρεάσει τις "Ρυθμίσεις εισόδου βίντεο" και τη ρύθμιση "Οθόνη". Για να προβάλετε περιεχόμενα PC, ορίστε το "Φορμά Οθόνης" στην επιλογή "Ευρεία" και την "Περιοχή Προβολής" στην επιλογή "Full Pixel".

Copyright 2010 Sony Corporation