#

# Sähköinen i-Manual-opas

- Tulosta
- Fonttikoko

- Aloitussivu >
- Osien kuvaus >
- Oikea puoli

# Oikea puoli

- USB
- / PC IN
- HDMI IN 2/3
- CAM (CAM-moduuli)
- Kuulokkeet
- AV2, / COMPONENT IN

1. USB

   Voit toistaa USB-laitteisiin tallennettuja valokuva-, musiikki- ja videotiedostoja.

2. / PC IN

   Käytä kytkennässä häiriösuojattua PC-kaapelia ja audiokaapelia.

   ####

   - On suositeltavaa käyttää häiriösuojattua D-sub 15 -PC-liitäntäkaapelia (osanro 1-793-504-11, saatavilla Sonyn huoltokeskuksista) tai muuta vastaavaa kaapelia.
3. HDMI IN 2/3

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface) -liitäntä välittää ääni- ja kuvasignaalin täysin digitaalisena ja pakkaamattomana tämän television ja minkä tahansa HDMI-yhteensopivan ääni-/kuvalaitteen välillä. Lisäksi jos kytket televisioon ”HDMI-ohjaus”-toimintoa tukevan laitteen, televisio ja laite voivat olla yhteydessä keskenään.

   ####

   - On tärkeää, että käytät ainoastaan hyväksyttyä HDMI-kaapelia, jossa on HDMI-logo.
   - Jos kytket digitaalisen äänijärjestelmän, joka tukee Audio Return Channel (ARC) -tekniikkaa, käytä television takana olevaa HDMI IN 1 -liitäntää. Käytä muussa tapauksessa lisäksi DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) -liitäntää.
   - Jos laitteessa on DVI-liitäntä, kytke se HDMI IN 2 -liitäntään DVI - HDMI -sovittimella (ei mukana) ja kytke sitten laitteen äänilähtöliitännät PC/HDMI 2 AUDIO IN -liitäntään, joka on osa PC IN -liitäntää.
4. CAM (CAM-moduuli)

   Maksullisten televisiopalveluiden käyttö. Lisätietoja on CAM-moduulin mukana toimitetussa käyttöoppaassa.

   ####

   - Älä aseta älykorttia suoraan television CAM-korttipaikkaan. Kortti täytyy ensin asettaa valtuutetulta jälleenmyyjältä saatuun CAM-moduuliin.

   ####

   - CAM-toimintoa ei tueta kaikissa maissa/kaikilla alueilla. Lisätietoja saat valtuutetulta jälleenmyyjältä.
5. Kuulokkeet

   Voit kuunnella television ääntä kuulokkeista.

6. AV2, / COMPONENT IN

   Tätä tuloliitäntää voidaan käyttää joko komposiittivideotulona tai komponenttivideotulona.

   Käytä komposiittiyhteydessä videosignaalien siirtoon AV2 -liitäntää ja äänisignaalien siirtoon (L/R) -liitäntää kohdasta / COMPONENT IN.

   Käytä komponenttiyhteydessä videosignaalien siirtoon Y-, PB- ja PR-liitäntöjä ja äänisignaalien siirtoon (L/R) -liitäntää.

   ####

   - Televisio tunnistaa signaalin ja ottaa käyttöön AV2- tai / COMPONENT IN -liitännän. Jos haluat valita tuloliitännän manuaalisesti, paina HOME ja valitse > Muut tulot > AV2/Component -tulo.

Copyright 2010 Sony Corporation