#

# i-Manual en ligne

- Imprimer
- Taille de police

- Page d'accueil >
- Utilisation du menu Accueil >
- Réglage Analogique >
- Mémorisation manuelle

# Mémorisation manuelle

Pour prédéfinir une chaîne, appuyez sur PROG +/- afin de sélectionner le numéro du programme.

####

- Vous ne pouvez pas choisir un numéro configuré pour être ignoré avec l’option « Saut ».
- Les options disponibles peuvent varier selon votre pays/région.

Chaîne
  Sélectionnez un numéro de programme à mémoriser manuellement.
Norme
  Sélectionnez une norme de diffusion des programmes télévisés.
Canal/Fréquence
(le nom de cette option varie selon votre pays/région)
  Pour « Canal », sélectionnez « S » (chaînes diffusées par câble) ou « C » (chaînes terrestres).
  Pour « Fréquence », recherchez les numéros de chaîne disponibles. Attribuez le nom de votre choix.
AFT
  Règle la syntonisation fine de la chaîne sélectionnée.
Filtre Audio
  Améliore le son de différentes chaînes pour les émissions diffusées en mono.
Saut
  Ignore les chaînes analogiques non utilisées.
LNA
  Améliore la qualité d’image des différentes chaînes lorsque le signal de diffusion est faible.

  ####

  - La disponibilité de l’option « LNA » dépend de votre pays/région.
Niveau du signal
  Affiche le niveau du signal pour le programme en cours.
Standard couleur
  Sélectionnez le standard couleur en fonction de la chaîne.

Copyright 2010 Sony Corporation