#

# i-Manual en ligne

- Imprimer
- Taille de police

- Page d'accueil >
- Description des composants >
- Droite

# Droite

- USB
- / PC IN
- HDMI IN 2/3
- CAM (Module d’accès conditionnel)
- Casque
- AV2, / COMPONENT IN

1. USB

   Vous pouvez lire des fichiers photo, musique et vidéo stockés dans un périphérique USB.

2. / PC IN

   Procédez au raccordement à l’aide d’un câble PC avec cœur en ferrite et d’un câble audio.

   ####

   - Nous vous recommandons d’utiliser un câble PC avec ferrites, comme le « Connecteur, D-Sub 15 » (réf. 1-793-504-11, disponible auprès de votre centre de service après-vente Sony) ou de type équivalent.
3. HDMI IN 2/3

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface) fournit une interface audio/vidéo numérique intégrale non compressée entre ce téléviseur et un appareil audio/vidéo compatible HDMI. En outre, quand vous raccordez l’appareil compatible avec la fonction « Commande pour HDMI », la communication avec celui-ci est prise en charge.

   ####

   - Veillez à utiliser exclusivement un câble HDMI agréé, doté du logo HDMI.
   - Lors du raccordement à un système audio numérique compatible avec la technologie Audio Return Channel (ARC), utilisez la prise HDMI IN 1 située à l’arrière du téléviseur. Sinon, un raccordement via la prise DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) est nécessaire.
   - Si l’appareil est doté d’une prise DVI, raccordez-le à la prise HDMI IN 2 via un adaptateur DVI - HDMI (non fourni), puis raccordez les prises de sortie audio de l’appareil à la prise PC/HDMI 2 AUDIO IN située dans la prise PC IN.
4. CAM (Module d’accès conditionnel)

   Permet d’accéder aux services télévisuels payants. Pour plus d’informations, reportez-vous au mode d’emploi fourni avec votre CAM.

   ####

   - N’insérez pas la carte à puce directement dans l’emplacement CAM du téléviseur. Elle doit être insérée dans le module CAM (Module d’accès conditionnel) fourni par votre revendeur agréé.

   ####

   - Le CAM n’est pas pris en charge dans tous les pays/régions. Vérifiez auprès de votre revendeur agréé.
5. Casque

   Vous pouvez écouter le son du téléviseur via le casque.

6. AV2, / COMPONENT IN

   Cette entrée peut être utilisée comme entrée vidéo composite ou comme entrée vidéo composante.

   Pour une utilisation composite, effectuez le raccordement à la prise AV2 pour la vidéo et à la prise (L/R) de / COMPONENT IN pour les signaux audio.

   Pour une connexion composante, utilisez Y, PB, PR pour les signaux vidéo et procédez également au raccordement à la prise (L/R) pour les signaux audio.

   ####

   - Le téléviseur détecte automatiquement la connexion et bascule entre AV2 et / COMPONENT IN. Pour définir manuellement le type d’entrée, appuyez sur HOME, puis sélectionnez > Entrées externes > Entrée AV2/Component.

Copyright 2010 Sony Corporation