#

# i-Manual online

- Afdrukken
- Formaat lettertype

- Startpagina >
- Problemen oplossen >
- Beeld

# Beeld

- Geen informatie van aangesloten apparatuur.
- Er verschijnen spookbeelden of dubbele beelden.
- Er is alleen ruis zichtbaar op het scherm.
- Er doet zich beeld- of geluidsruis voor bij het bekijken van een tv-zender.
- Er verschijnen kleine zwarte en/of heldere punten op het scherm.
- De beelden zijn vervormd.
- Geen beeldkleur.

Geen informatie van aangesloten apparatuur.
  - Druk op om de lijst met ingangen weer te geven en selecteer vervolgens de gewenste ingang.
  - Controleer de verbinding tussen de apparatuur en de tv.
Er verschijnen spookbeelden of dubbele beelden.
  - Controleer de aansluiting van de antenne/kabel.
  - Controleer de locatie van de antenne en de richting.
Er is alleen ruis zichtbaar op het scherm.
  - Controleer of de antenne defect of verbogen is.
  - Controleer of de antenne het einde van de levensduur heeft bereikt (drie tot vijf jaar bij normaal gebruik, een tot twee jaar bij gebruik in kustgebieden).
Er doet zich beeld- of geluidsruis voor bij het bekijken van een tv-zender.
  - Pas "AFT" (Automatic Fine Tuning) aan voor een betere beeldontvangst.
Er verschijnen kleine zwarte en/of heldere punten op het scherm.
  - Het scherm is opgebouwd uit pixels. Kleine zwarte en/of heldere punten (pixels) op het scherm duiden niet op een storing.
De beelden zijn vervormd.
  - Selecteer "Standaard" of "Uit" bij "Motionflow".
  - Wijzig de huidige instellingen voor "Film Mode".
Geen beeldkleur.
  - Selecteer "Reset" bij "Beeld".
Geen beeldkleur van apparatuur aangesloten op de COMPONENT IN-aansluitingen.
  - Controleer de aansluiting van de COMPONENT IN-aansluitingen en ga na of de stekkers volledig ingevoerd zijn.
Geen beeld van aangesloten apparatuur.
  - Schakel het aangesloten apparaat in.
  - Controleer de kabelverbinding.
  - Druk op om de lijst met ingangen weer te geven en selecteer vervolgens de gewenste ingang.
  - Zorg ervoor dat de geheugenkaart of een ander opslagapparaat, zoals een digitale fotocamera, correct is geplaatst.
  - Zorg ervoor dat de geheugenkaart (van apparatuur zoals een digitale fotocamera) correct werd geformatteerd.
  - Werking wordt niet gegarandeerd voor alle USB-apparaten. De werking verschilt bovendien afhankelijk van de kenmerken van het USB-apparaat of de videobestanden die worden afgespeeld.
U kunt geen aangesloten apparatuur selecteren in het Start menu.
  - Controleer de kabelverbinding.
  - Stel de servers in voor weergave in het Start menu.
3D Bril past niet goed. (Op de volgende afbeelding ziet u de TDG-BR100.)
  - Raadpleeg de volgende instructies en afbeelding.
  - Pas de twee schakelaars aan beide kanten aan voor een comfortabele pasvorm. Houd de brillenarmen enigszins naar binnen gericht om de schakelaar te regelen. ()
  - Buig de armen voor een comfortabele pasvorm (pas ze aan). ()
  - Pas het neusstuk aan uw neus aan. ()
De LED-aanduiding op de 3D Bril knippert. (Op de volgende afbeelding ziet u de TDG-BR100.)
  - Raadpleeg de volgende verklaringen en afbeelding.
  - Het lampje knippert elke 3 seconden: de bril is ingeschakeld.
  - Het lampje knippert drie keer: de bril wordt uitgeschakeld. De bril wordt uitgeschakeld als u de aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt houdt of als er langer dan 5 minuten geen signaal van de 3D Sync Zender wordt gedetecteerd.
  - Het lampje knippert elke 3 seconden 3 keer: de batterijcapaciteit is erg laag. Vervang de batterij.
  - LED-aanduiding
U kunt de 3D Bril niet inschakelen. (Op de volgende afbeeldingen ziet u de TDG-BR100.)
  - Vervang de batterij aan de hand van de volgende instructies en afbeeldingen.
  - 1: Open het batterijklepje met behulp van een muntstuk enzovoort.
  - 2: Duw tegen de rand van de batterij en verwijder deze onder een hoek.
  - 3: Plaats een batterij (CR2032) met de positieve (+) kant naar boven gericht.
  - 4: Sluit het batterijklepje met behulp van een muntstuk enz.
  - 5: Controleer of het klepje gesloten is.
  - Batterij (CR2032)
    Muntstuk enz.

  ####

  - Breng bij het openen of sluiten van de batterijklep het muntstuk enz. goed in de gleuf in om doorschieten te voorkomen.
Er worden geen 3D-beelden weergegeven./Het 3D-effect is zwak.
  - Controleer de verbinding tussen de 3D Sync Zender en 3D SYNC OUT (als de 3D Sync Zender nodig is om de functie te gebruiken). Raadpleeg de volgende instructies en afbeelding.
  - - Zorg dat de tv uitgeschakeld is voordat u de 3D Sync Zender aansluit.
  - - Zorg dat "3D-menu" op het scherm wordt weergegeven door op OPTIONS te drukken op de afstandsbediening nadat de verbinding gemaakt is.
  - Tv
    3D Sync Zender
    3D SYNC OUT

  ####

  De 3D Sync Zender is geïntegreerd afhankelijk van het model van de tv.

  - Druk op de 3D-knop op de afstandsbediening.
  - Vervang de batterij in de 3D Bril.
  - Controleer of de 3D Bril ingeschakeld is.
  - Stel de geschikte hoek in voor de 3D Sync Zender (optioneel) door de hoekregelaar te gebruiken of door de installatieplaats te wijzigen.
  - Zorg dat er zich geen obstakels bevinden tussen de 3D Sync Zender en de 3D Bril.
  - Als het instelscherm van het "3D-menu" verschijnt, maar er worden geen 3D-beelden weergegeven, schakel dan het apparaat uit dat de 3D-inhoud afspeelt en schakel het daarna weer in.
  - De 3D Sync Zender werkt mogelijk niet als hij zich in direct zonlicht bevindt.
  - Het 3D-effect kan van persoon tot persoon verschillend worden ervaren.
  - Het 3D-effect kan minder uitgesproken zijn bij een lage omgevingstemperatuur.
  - Het 3D-effect kan minder uitgesproken zijn en de weergavekleur kan veranderen als u neerligt of uw hoofd schuin houdt.
Er verschijnen zwarte balken aan beide kanten van het scherm bij het bekijken van 3D-beelden.
  - Er verschijnen zwarte balken aan beide kanten van het scherm om 3D-signalen te verwerken in de gesimuleerde 3D-weergavemodus of bij het aanpassen van de diepte van 3D-beelden onder "Regeling 3D-diepte".
De 3D-weergave wordt automatisch ingeschakeld als een 3D-signaal wordt gedetecteerd.
  - Kies "Uit" in "Auto 3D" om handmatig de 3D-weergave in of uit te schakelen. Druk op HOME en selecteer vervolgens > Weergave-instellingen > 3D-instellingen.
Het bericht "3D-signaal gedetecteerd." verschijnt automatisch als een 3D-signaal wordt gedetecteerd.
  - kies "Uit" in "3D-signaalwaarschuwing". Druk op HOME en selecteer vervolgens > Weergave-instellingen > 3D-instellingen.

Copyright 2010 Sony Corporation