#

# i-Manual online

- Imprimir
- Tamanho da fonte

- Página Superior >
- Resolução de problemas >
- Imagem

# Imagem

- Sem informações do equipamento ligado.
- Aparecem duas imagens ou efeito fantasma.
- Apenas aparece ruído no ecrã.
- Existe ruído de som e de imagem quando vê um canal de televisão.
- Aparecem no ecrã pequenos pontos pretos e/ou pontos brilhantes.
- A imagem aparece distorcida.
- Imagens sem cor.

Sem informações do equipamento ligado.
  - Carregue em para visualizar a lista de entradas e, em seguida, seleccione a entrada pretendida.
  - Verifique a ligação entre o equipamento e o televisor.
Aparecem duas imagens ou efeito fantasma.
  - Verifique a ligação da antena/cabo.
  - Verifique a localização e a orientação da antena.
Apenas aparece ruído no ecrã.
  - Verifique se a antena está partida ou dobrada.
  - Verifique se a antena alcançou o final da sua vida útil (tem uma duração de três a cinco anos em condições de utilização normal e de um a dois anos num local perto do mar).
Existe ruído de som e de imagem quando vê um canal de televisão.
  - Ajuste “AFT” (Sintonização Fina Automática) para melhorar a recepção da imagem.
Aparecem no ecrã pequenos pontos pretos e/ou pontos brilhantes.
  - O ecrã é composto por pixéis. Os pequenos pontos pretos e/ou brilhantes (pixéis) que aparecem no ecrã não são sinal de avaria.
A imagem aparece distorcida.
  - Seleccione “Normal” ou “Desactivar” em “Motionflow”.
  - Altere a definição actual de “Modo Filme” para outras definições.
Imagens sem cor.
  - Seleccione “Recomeço” em “Imagem”.
Aparecem sem cor as imagens do equipamento ligado às tomadas COMPONENT IN.
  - Verifique a ligação das tomadas COMPONENT IN e verifique se os conectores estão bem encaixados.
Sem imagem do equipamento ligado.
  - Ligue o equipamento ligado.
  - Verifique a ligação do cabo.
  - Carregue em para visualizar a lista de entradas e, em seguida, seleccione a entrada pretendida.
  - Introduza correctamente o cartão de memória ou outro dispositivo de armazenamento, como uma câmara fotográfica digital.
  - Certifique-se de que o cartão de memória (num equipamento como uma câmara fotográfica digital) foi devidamente formatado.
  - O funcionamento não é garantido com todos os dispositivos USB. Para além disso, as operações variam consoante as funções do dispositivo USB ou os ficheiros de vídeo reproduzidos.
Não é possível seleccionar o equipamento ligado em Home Menu.
  - Verifique a ligação do cabo.
  - Defina os servidores a serem apresentados em Home Menu.
Os Óculos 3D não encaixam correctamente. (A ilustração seguinte apresenta o TDG-BR100.)
  - Consulte as seguintes instruções e ilustração.
  - Ajuste os interruptores de ambos os lados para uma utilização confortável. Feche as hastes ligeiramente para dentro para ajustar o interruptor. ()
  - Dobre (ajuste) as estruturas das hastes para uma utilização confortável. ()
  - Ajuste o apoio para o nariz. ()
O indicador LED dos Óculos 3D pisca. (A ilustração seguinte apresenta o TDG-BR100.)
  - Consulte as seguintes explicações e ilustração.
  - Pisca de 3 em 3 segundos: Indica que os óculos estão ligados.
  - Pisca 3 vezes: Indica que os óculos foram desligados. Os óculos desligam-se se mantiver premido o botão de alimentação durante 2 segundos ou se não for detectado um sinal do Transmissor de Sincronização 3D durante mais de 5 minutos.
  - Pisca 3 vezes de 3 em 3 segundos: Indica que a carga da pilha está praticamente esgotada. Substitua a pilha.
  - Indicador LED
Não consegue ligar os Óculos 3D. (As ilustrações seguintes apresentam o TDG-BR100.)
  - Substitua a pilha consultando as seguintes instruções e ilustrações.
  - 1: Abra a tampa da pilha utilizando uma moeda, etc.
  - 2: Pressione a extremidade da pilha e retire-a inclinada.
  - 3: Introduza a pilha (CR2032) com o lado positivo (+) virado para cima.
  - 4: Feche a tampa da pilha utilizando uma moeda, etc.
  - 5: Certifique-se de que fecha a tampa.
  - Pilha (CR2032)
    Moeda, etc.

  ####

  - Quando abrir ou fechar a tampa da pilha, certifique-se de que introduz uma moeda, etc., na ranhura de modo firme, para evitar um deslizamento.
As imagens 3D não são exibidas./O efeito 3D é fraco.
  - Verifique a ligação entre o Transmissor de Sincronização 3D e a saída 3D SYNC OUT (se o Transmissor de Sincronização 3D for necessário para desfrutar da funcionalidade). Consulte a ilustração e as instruções seguintes.
  - - Certifique-se de que desliga o televisor antes de ligar o Transmissor de Sincronização 3D.
  - - Certifique-se de que “Menu 3D” é apresentado no ecrã, pressionando OPTIONS no telecomando, após a ligação estar concluída.
  - Televisor
    Transmissor de Sincronização 3D
    3D SYNC OUT

  ####

  Dependendo do modelo do televisor, o Transmissor de Sincronização 3D está integrado.

  - Prima o botão 3D no telecomando.
  - Substitua a pilha dos Óculos 3D.
  - Certifique-se de que os Óculos 3D estão ligados.
  - Defina o ângulo correcto do Transmissor de Sincronização 3D (opcional) utilizando o botão de ajuste de ângulo ou ajuste o local de instalação.
  - Certifique-se de que não existem obstáculos entre o Transmissor de Sincronização 3D e os Óculos 3D.
  - Se aparecer o ecrã de configuração do “Menu 3D” mas não forem exibidas imagens 3D, desligue e volte a ligar o dispositivo que reproduz conteúdos 3D.
  - O Transmissor de Sincronização 3D pode não funcionar se estiver exposto a luz solar directa.
  - O efeito 3D percepcionado pode variar de pessoa para pessoa.
  - O efeito 3D poderá ser menos evidente se a temperatura ambiente for baixa.
  - O efeito 3D pode ser menos pronunciado e a cor do visor mudará se estiver deitado ou inclinar a cabeça.
Aparecem barras pretas em ambos os lados do ecrã quando se visualiza imagens 3D.
  - As barras pretas aparecem em ambos os lados do ecrã para processar sinais 3D para o modo de visualização 3D simulado ou durante o ajuste da profundidade das imagens 3D em “Ajuste de Profundidade 3D”.
O visor 3D liga-se automaticamente quando o sinal 3D é detectado.
  - Seleccione “Desactivar” de “3D Automático ” para ligar ou desligar o visor 3D manualmente. Carregue em HOME, e seleccione > Visualização > Definições 3D.
A mensagem “Sinal 3D detectado.” aparece automaticamente quando é detectado o sinal 3D.
  - Seleccione “Desactivar” de “Notificação de Sinal 3D”. Carregue em HOME, e seleccione > Visualização > Definições 3D.

Copyright 2010 Sony Corporation