#

# Online-i-Manual

- Skriv ut
- Fontstorlek

- Överst på sidan >
- Beskrivning av delar >
- Höger

# Höger

- USB
- / PC IN
- HDMI IN 2/3
- CAM (Conditional Access Module)
- Hörlurar
- AV2, / COMPONENT IN

1. USB

   Du kan njuta av foto, musik och videofiler som är lagrade på USB-utrustningen.

2. / PC IN

   Anslut med en PC-kabel med ferritkärnor och en ljudkabel.

   ####

   - Vi rekommenderar att du använder en PC-kabel med ferritkärna, t.ex. ”Connector, D-sub 15” (artikelnummer 1-793-504-11, kan köpas hos ditt Sony servicecenter) eller motsvarande.
3. HDMI IN 2/3

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface) ger ett okomprimerat, helt-digitalt ljud-/videogränssnitt mellan denna TV och valfri HDMI-utrustad ljud-/videoutrustning. Om du ansluter utrustning som är kompatibel med ”Kontroll för HDMI”, kan TV:n dessutom kommunicera med den anslutna utrustningen.

   ####

   - Var noga med att endast använda en godkänd HDMI-kabel som bär HDMI-logotypen.
   - Om du ansluter ett digitalt ljudsystem som är kompatibelt med tekniken Audio Return Channel (ARC), använd HDMI IN 1 på TV:ns baksida. Om inte, krävs en ytterligare anslutning med DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
   - Om utrustningen har ett DVI-uttag (kontakt), anslut den till HDMI IN 2 genom ett DVI - HDMI-adaptergränssnitt (medföljer ej) och anslut utrustningens ljudutgångsuttag (kontakter) till PC/HDMI 2 AUDIO IN som är placerad i PC IN.
4. CAM (Conditional Access Module)

   Ger åtkomst till betal-TV-tjänster. Mer information finns i bruksanvisningen som medföljer din CAM-modul.

   ####

   - Sätt inte in smartkortet direkt i TV CAM-kortplatsen. Den måste sättas in i CAM-modulen som tillhandahålles av din auktoriserade återförsäljare.

   ####

   - CAM stöds inte i vissa länder/områden. Hör med din återförsäljare.
5. Hörlurar

   Du kan lyssna på TV-ljud via hörlurar.

6. AV2, / COMPONENT IN

   Denna ingång kan användas som kompositvideoingång eller som komponentvideoingång.

   Vid användning för komposit, anslut till AV2 för video, och till (L/R) av / COMPONENT IN för ljudsignaler.

   För komponentanslutning, använd Y, PB, PR för videosignaler och anslut även till (L/R) för ljudsignaler.

   ####

   - TV:n känner automatiskt av och växlar mellan AV2 och / COMPONENT IN. För att manuellt ställa in ingångstyp, tryck på HOME, välj > Ext. ingångar > AV2/Component ingång.

Copyright 2010 Sony Corporation