#

# Internetes i-Manual

- Nyomtatás
- Betűméret

- Főoldal >
- Alkatrészek leírása >
- Jobbra

# Jobbra

- USB
- / PC IN
- HDMI IN 2/3
- CAM (Feltételes hozzáférési modul)
- SERVICE ONLY
- Fejhallgató
- AV2, / COMPONENT IN

1. USB

   Hozzáférhet az USB-eszközökön tárolt fénykép-, zene- és videofájlokhoz.

2. / PC IN

   Ferritgyűrűvel felszerelt számítógépkábelt és egy audiokábelt használjon.

   ####

   - Javasoljuk ferritgyűrűs számítógépkábel használatát, mint amilyen a „D-sub 15 csatlakozó” (cikkszám 1-793-504-11, a Sony szakszervizekben beszerezhető) vagy azzal egyenértékű kábel.
3. HDMI IN 2/3

   A HDMI (High-Definition Multimedia Interface) tömörítés nélküli, teljesen digitális audio/video felületet biztosít a TV-készülék és a HDMI funkcióra képes audio- és videoeszközök között. Ezenfelül, ha a csatlakoztatott készülék kompatibilis a „HDMI-vezérlés” funkcióval, akkor a TV kommunikálhat a készülékkel.

   ####

   - Ügyeljen arra, hogy jóváhagyott, HDMI-logóval ellátott HDMI-kábelt használjon.
   - Az ARC (Audio Return Channel) technológiával kompatibilis digitális hangrendszerek csatlakoztatásakor használja a TV-készülék hátoldalán található HDMI IN 1 aljzatot. Ha nem így tesz, egy további kapcsolatra is szükség lesz a DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) csatlakozóval.
   - Ha a készülék rendelkezik DVI-csatlakozóval, csatlakoztassa azt a HDMI IN 2 porthoz egy DVI-HDMI adapter (nem tartozék) segítségével, és csatlakoztassa a készülék audiokimenetét a PC IN porton található PC/HDMI 2 AUDIO IN csatlakozóhoz.
4. CAM (Feltételes hozzáférési modul)

   Hozzáférést biztosít a fizetős TV-szolgáltatásokhoz. A részleteket lásd a CAM mellékelt használati útmutatójában.

   ####

   - Az intelligens kártyát ne helyezze közvetlenül a TV-készülék CAM kártyahelyére. Egy hivatalos kereskedő által biztosított feltételes hozzáférési modulba kell beilleszteni.

   ####

   - A CAM előfizetői kártya egyes országokban/régiókban nem támogatott. Érdeklődjön egy hivatalos kereskedőnél.
5. SERVICE ONLY

   Ez a port csak szervizcélokat szolgál.

6. Fejhallgató

   A TV hangját felhallgatóval lehet hallgatni.

7. AV2, / COMPONENT IN

   Ez a bemenet kompozit videobemenetként vagy komponens videobemenetként használható.

   Kompozit használatkor videojelek esetén az AV2 bemenetet használja, míg az audiojelek esetén a / COMPONENT IN bemenet (L/R) csatlakozóját.

   Komponens kapcsolat esetén videojelekhez használja az Y, PB, PR csatlakozókat, míg audiojelekhez az (L/R) csatlakozókat is csatlakoztassa.

   ####

   - A TV-készülék automatikusan érzékeli az AV2 és / COMPONENT IN bemeneteket, és automatikusan kapcsol át közöttük. A bemenet típusának kézzel történő beállításához nyomja meg a HOME gombot, és válassza a > Külső bemenetek > AV2/Component bemenet lehetőséget.

Copyright 2010 Sony Corporation